Porta parallela - Progetti Hardware - Giobe®2000 - Assembler - Assembly - centronics 378 278 input output epp ecp spp

|  | Come Funziona Indirizzi Base Area Comunicaz. Bios Registri Livello Hardware Livello BIOS Livello DOS Tecniche d'Interruzione Connettori Cavi Interfaccia Applicazioni Software Applicazioni Hardware Download INDICE
Porta Parallela

| Applicazioni Hardware | VISIBILITA PORTE DI I/O 5/8 [161 di 166] in ambiente Windows2000/NT/XP

Visibilità Porta Parallela - Istruzioni per la corretta Messa a Punto del Sistema
[4 di 6] Collaudo dei nuovi Drivers

| Il sistema è ora pronto per l'uso diretto delle periferiche di I/O; per collaudare la nuova risorsa sono disponibili 2 link, Test_LPT_Win e Test_LPT_Dos, perfetti per vedere in azione gli effetti dei nuovi drivers.
| I link fanno riferimento a 2 programmi conservati nella cartella C:\Configura LPT1\Bin, rispettivamente Test_LPT.com, adatto al collaudo in ambiente DOS, e Interfaccia_LPT1.exe, adatto al collaudo sotto Windows; entrambi si limitano comunque a fare degli OUTPUT sulla porta LPT1, per cui l'effetto si potrà apprezzare solo collegando alla porta parallela una batteria di 8 led o un dispositivo da collaudare.

| La configurazione utile allo scopo è proposta tra le numerose Applicazioni offerte da questo sito; in particolare lo schema proposto è estratto dai progetti di Output dati a 8 bit su SPP verso 0378H, Codici Ascii e Effetto SuperCar su batteria di 8 led:

| La porta parallela dispone, internamente di circuiti in grado di alimentare una batteria di 8 led, limitando la corrente con altrettanti resistori; il collegamento di questa periferica di visualizzazione è comunque un operazione delicata e da assolvere con assoluta attenzione (meglio sarebbe interfacciare con un buffer), ma se condotta con correttezza assicura un buon sistema per collaudare la scrittura di dati attraverso la porta dati 0378H.

| NB: per mettere in esecuzione programmi che lavorano in DOS è sempre necessario eseguire prima, una-tantum, il file Config_LPT1 in ambiente Windows, per installare in ram la libreria DLPortIO.DLL.

| In in ambiente Windows, cliccando sul link Test_LPT_Win verrà posto in esecuzione Interfaccia_LPT1.exe (realizzato da Marco Piccinno) che porrà a video il seguente pannello di controllo, mediante il quale possono essere condotti numerosi test:

| NB: per il collaudo degli eseguibili realizzati in Assembly e, comunque, per mettere in esecuzione programmi che lavorano in DOS la shell DOS deve essere aperta a pieno schermo (il lavoro in finestra non è consentito e non funziona....).

| Cliccando sul link Test_LPT_Dos verrà posto in esecuzione il mio Test_LPT.com che aprirà la classica finestra nera dell'ambiente DOS; per vedere l'effetto non dimenticare di premere ALT - Invio, per aprire la shell a pieno schermo:

| Porta Parallela |  |  | VISIBILITA PORTE DI I/O 5/8 in ambiente Windows2000/NT/XP |  |  |  |
161 di 166

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166

Parallela » | Come Funziona.. | Indirizzi Base | Area di Comunicazione Bios | Registri | Cavi Livello Hardware | Livello BIOS | Livello DOS | Tecniche d'Interruzione | Connettori Applicazioni Software | Progettazione | Interfaccia | Download | INDICE

DataSheet| Display LCD Parallela| Stampanti| Tastiera| Timer Seriale| Video| Cursore| RamVideo |

Home

| Pascal| Manuali| Tabelle| Schede Tutorial Assembly| Palestra Assembler

Aggiungi Giobe®2000 ai preferiti

Motore
Ricerca

| Rendi Giobe®2000 pagina di Default

© 2001-2006 - Studio Tecnico ing. Giorgio OBER
Tutti i diritti sono riservati