Porta parallela - Software ASM - Giobe®2000 - Assembler - Assembly - centronics 378 278 input output epp ecp spp

|  | Come Funziona Indirizzi Base Area Comunicaz. Bios Registri Livello Hardware Livello BIOS Livello DOS Tecniche d'Interruzione Connettori Cavi Interfaccia Applicazioni Software Applicazioni Hardware Download INDICE
Porta Parallela

| Applicazioni Software | PROGETTO n° 01 - 5/9 [54 di 166]

Analisi del Problema · Analisi del Codice · Procedure importanti · Schema interfaccia · Descrizione dello schema

Porta Parallela - INPUT di Dati a 8 bit - Uso di un Multiplexer 74LS157

Analisi delle procedure importanti [1 di 3]

| Vediamo dunque le istruzioni che gestiscono effettivamente il progetto, da inserire al posto dei puntini della figura precedente; ti consiglio di aprire una seconda finestra con lo schema elettrico dell'interfaccia, durante la lettura della descrizione.

|  | Commuta il selettore sugli Switch "bassi"

| La prima cosa da fare è spostare il cursore del multiplexer 74LS157 in modo da poter collegare gli switch sw 3÷sw 0 (rispettivamente attaccati agli ingressi di tipo B del '157, cioè ai suoi pin 3, 6, 10 e 13) ai pin 11, 10, 12 e 13 del connettore della parallela, al fine di poterli poi leggere sui corrispondenti bit 7, 6, 5,e 4 del Registro d'ingresso 0379H/0279H; per questo l'ingresso di selezione A/B (pin 1 del selettore '157) deve essere forzato a 1:

|  | Progetto | NB: se il testo nell'Area ti sembra strano installa il font Giobe.TTF: clicca qui!! |  |  |

;¿ÚÄ[037AH/027AH - PORTA d'USCITA dei COMANDI]Ä¿ Prnt00: MOV AL,00H ;³Forza a "0" la linea collegata al pin1 (bit0 MOV DX,PRNcomd ;³della porta d'USCITA COMANDI) a beneficio del OUT DX,AL ;³multiplexer 74LS157; esso collega quindi i CALL Delay__ ;³primi 4 interruttori (SW3öSW0) alle linee di ;³ingresso scelte per questa interfaccia, cioŠ ;³rispettivamente ai pin11 (bit7), pin10 (bit6), ;Ùpin12 (bit5) e pin13 (bit4)

| Di fatto, per le finalità del progetto, è sufficiente che il bit0 sia a forzato 0 dentro il Registro d'uscita 037AH/027AH: poichè prima di arrivare sul pin 1 della porta parallela il suo valore logico è invertito internamente dall'hardware, il piedino di controllo del selettore riceve effettivamente l'1 necessario per consentire la lettura dei 4 switch meno significativi.
| Poichè nel progetto viene coinvolto solo il bit0 la scelta di forzare a zero anche tutti gli altri non si ritiene sconveniente e non crea disagio.
| Da notare la necessità di attivare un piccolo ritardo per assicurare l'assestamento elettronico del commutatore interno del selettore.

|  | Lettura dei 4 Switch meno significativi

| Dopo il breve ritardo imposto poco fa, i dati da leggere sono stabili sui 4 pin 11, 10, 12 e 13 del connettore della parallela e possono essere letti sul Registro d'ingresso 0379H/0279H.
| Lo schema mette in evidenza che, dopo la lettura, lo stato dei 4 switch meno significativi è disponibile nei 4 bit più significativi; inoltre il valore logico proposto sul pin 11 della porta parallela viene invertito internamente dall'hardware, prima di essere letto sul bit7.
| Per questo, dopo la fase di lettura, il programma deve provvedere ai relativi aggiustamenti:

;¿ÚÄ[0379H/0279H-PORTA d'INGRESSO dello STATO]Ä¿ ;³Esegue praticamente la lettura dei primi 4 in- MOV DX,PRNstat ;³terruttori SW3öSW0, copiandone il valore ri- IN AL,DX ;³spettivamente nei bit7öbit4 di AL corrispon- ;³denti internamente alle linee di IN scelte per ;³questa interfaccia, cioŠ ai pin11 (bit7), ;Ùpin10 (bit6), pin12 (bit5) e pin13 (bit4) XOR AL,10000000B ;¿Formatta in BL la prima met… dell'informazione SHR AL,1 ;³desiderata compattandola nella forma 0000xxxxH SHR AL,1 ;³Da notare che, essendo la linea BUSY invertita SHR AL,1 ;³da HW (con un inverter) dentro la scheda del SHR AL,1 ;³computer Š NECESSARIO "raddrizzare" da SW que- MOV BL,AL ;Ùsto bit7 per evitare l'errata interpretazione

| L'operazione di XOR di AL con 80H rovescia il valore logico del solo bit7, lasciando inalterati gli altri; in questo modo si pone rimedio alla inversione prodotta internamente da hardware.
| La sequenza delle 4 SHR sposta in basso i 4 bit alti, immettendo al loro posto degli 0: il dato in AL è dunque, alla fine, del tipo 0000xxxx, con xxxx pari al valore logico effettivo dei 4 switch meno significativi.
| La prima fase d'acquisizione è dunque terminata: l'informazione così ottenuta viene salvata nel registro BL.

| Porta Parallela |  |  | PROGETTO n° 01 - 5/9 |  |  |  |
54 di 166

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166

Parallela » | Come Funziona.. | Indirizzi Base | Area di Comunicazione Bios | Registri | Cavi Livello Hardware | Livello BIOS | Livello DOS | Tecniche d'Interruzione | Connettori Applicazioni Software | Progettazione | Interfaccia | Download | INDICE

DataSheet| Display LCD Parallela| Stampanti| Tastiera| Timer Seriale| Video| Cursore| RamVideo |

Home

| Pascal| Manuali| Tabelle| Schede Tutorial Assembly| Palestra Assembler

Aggiungi Giobe®2000 ai preferiti

Motore
Ricerca

| Rendi Giobe®2000 pagina di Default

© 2001-2006 - Studio Tecnico ing. Giorgio OBER
Tutti i diritti sono riservati