Porta parallela - Registri interni - Giobe®2000 - Assembler - Assembly - centronics 378 278 input output epp ecp spp

|  | Come Funziona Indirizzi Base Area Comunicaz. Bios Registri Livello Hardware Livello BIOS Livello DOS Tecniche d'Interruzione Connettori Cavi Interfaccia Applicazioni Software Applicazioni Hardware Download INDICE
Porta Parallela

| Messa a Punto | REGISTRI SPP 2/4 [13 di 166]

Il primo Registro della porta parallela SPP (certamente indirizzo Base della serie) è una porta d'uscita a 8 bit:

bit7 | bit6 | bit5 | bit4 | bit3 | bit2 | bit1 | bit0 | 0378H - 0278H - (03BCH)
Registro di Uscita ( * )
|  |  |  |  |  |  | x | bit0 in uscita sul pin 2 del connettore
|  |  |  |  |  | x |  | bit1 in uscita sul pin 3 del connettore
|  |  |  |  | x |  |  | bit2 in uscita sul pin 4 del connettore
|  |  |  | x |  |  |  | bit3 in uscita sul pin 5 del connettore
|  |  | x |  |  |  |  | bit4 in uscita sul pin 6 del connettore
|  | x |  |  |  |  |  | bit5 in uscita sul pin 7 del connettore
| x |  |  |  |  |  |  | bit6 in uscita sul pin 8 del connettore
x |  |  |  |  |  |  |  | bit7 in uscita sul pin 9 del connettore

Per comodità di consultazione per ogni bit del registro è riportato anche il corrispondente pin del connettore. Il byte che viene posto sulla porta 0378H / 0278H viene trasferito sul connettore così com'è e ci rimane fino all'esecuzione dell'eventuale successiva istruzione di Out

| Modificando i bit e collegandosi al corrispondente pin sul connettore è possibile (con la dovuta attenzione, possibilmente tramite interfaccia) usare questo registro per il controllo di 8 periferiche On-Off, come relè o led.
| Da punto di vista dei rapporti con la stampante il primo Registro della porta parallela è la porta d'uscita dei dati dal computer verso la stampante.

| La variante IBM PS/2 rende questo registro disponibile anche come porta di input, consentendo la lettura di 8 bit direttamente dal connettore.

| Porta Parallela |  |  | REGISTRI SPP 2/4 |  |  |  |
13 di 166

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166

Parallela » | Come Funziona.. | Indirizzi Base | Area di Comunicazione Bios | Registri | Cavi Livello Hardware | Livello BIOS | Livello DOS | Tecniche d'Interruzione | Connettori Applicazioni Software | Progettazione | Interfaccia | Download | INDICE

DataSheet| Display LCD Parallela| Stampanti| Tastiera| Timer Seriale| Video| Cursore| RamVideo |

Home

| Pascal| Manuali| Tabelle| Schede Tutorial Assembly| Palestra Assembler

Aggiungi Giobe®2000 ai preferiti

Motore
Ricerca

| Rendi Giobe®2000 pagina di Default

© 2001-2006 - Studio Tecnico ing. Giorgio OBER
Tutti i diritti sono riservati