Porta parallela - Registri interni - Giobe®2000 - Assembler - Assembly - centronics 378 278 input output epp ecp spp

|  | Come Funziona Indirizzi Base Area Comunicaz. Bios Registri Livello Hardware Livello BIOS Livello DOS Tecniche d'Interruzione Connettori Cavi Interfaccia Applicazioni Software Applicazioni Hardware Download INDICE
Porta Parallela

| Messa a Punto | REGISTRI ECP 2/9 [20 di 166]

I 6 Registri delle porte ECP possono svolgere compiti diversi in funzione del modo di funzionamento programmato: le specifiche di questa porta ne prevedono 8:

modo 0 | Modo SPP (Standard Mode) la ECP si comporta come una SPP, cioè come una porta parallela monodirezionale
modo 1 | Modo bidirezionale (Byte Mode o modo PS/2) la ECP si comporta ancora come una SPP, ma di tipo bidirezionale
modo 2 | Modo Parallel Port FIFO ( Centronics veloce) la ECP utilizza tutte le sue caratteristiche tipiche, come i suoi buffer FIFO, la capacità di generare i segnali da hardware e le grandi efficienza nella gestione dei dati, ma non i suoi segnali di sincronismo; per trasmettere dati alla periferica usa il protocollo centronics standard SPP, coinvolgendola a generare i segnali di handshake necessari. E' il miglior modo possibile per trattare con periferiche non ECP (come le stampanti).
modo 3 | Modo FIFO ECP si tratta dell'effettivo modo di funzionamento ECP, governato dai segnali di handshake da essa stessa generati a livello hardware
modo 4 | non usato (riservato) oppure Modo EPP (non ufficiale) di solito è un modo riservato, sebbene alcuni controller ECP consentano, con esso la simulazione delle porte EPP
modo 5 | non usato (riservato)
modo 6 | Modo Test FIFO ECP consente di verificare se i buffer FIFO della porta ECP funzionano correttamente; quando si è in questo modo ogni byte scritto nel registro Test FIFO viene copiato nel buffer (registro Dati) FIFO e qualunque cosa letta dal primo sarà prelevata dal secondo; la consultazione dei bit0 (FIFO full) e bit1 (FIFO empty) del registro di controllo esteso aiuta inoltre a stabilire la capacità (in bytes) del buffer FIFO a disposizione.
modo 7 | Modo Configurazione ECP da accesso ai 2 registri di configurazione ECP

| In ogni caso i modi 0 e 1 assicurano la completa compatibilità con i programmi e i driver scritti per la centronics originale (SPP).

| Porta Parallela |  |  | REGISTRI ECP 2/9 |  |  |  |
20 di 166

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166

Parallela » | Come Funziona.. | Indirizzi Base | Area di Comunicazione Bios | Registri | Cavi Livello Hardware | Livello BIOS | Livello DOS | Tecniche d'Interruzione | Connettori Applicazioni Software | Progettazione | Interfaccia | Download | INDICE

DataSheet| Display LCD Parallela| Stampanti| Tastiera| Timer Seriale| Video| Cursore| RamVideo |

Home

| Pascal| Manuali| Tabelle| Schede Tutorial Assembly| Palestra Assembler

Aggiungi Giobe®2000 ai preferiti

Motore
Ricerca

| Rendi Giobe®2000 pagina di Default

© 2001-2006 - Studio Tecnico ing. Giorgio OBER
Tutti i diritti sono riservati