Porta parallela - Registri interni - Giobe®2000 - Assembler - Assembly - centronics 378 278 input output epp ecp spp

|  | Come Funziona Indirizzi Base Area Comunicaz. Bios Registri Livello Hardware Livello BIOS Livello DOS Tecniche d'Interruzione Connettori Cavi Interfaccia Applicazioni Software Applicazioni Hardware Download INDICE
Porta Parallela

| Messa a Punto | REGISTRI EPP 3/3 [18 di 166]

|  | Aggiunto 15 settembre 2003

| Il terzo Registro della porta parallela EPP è una porta d'uscita:

| bit7 | bit6 | bit5 | bit4 | bit3 | bit2 | bit1 | bit0 | 037AH - 027AH
Registro di Controllo
|  |  |  |  |  |  | 1 | Write (pin 1) [Strobe invertito su SPP]
|  |  |  |  |  | 1 |  | DStrobe (pin 14) [AutoFeed invertito su SPP]
|  |  |  |  | 0 |  |  | Init (pin 16) [Init su SPP]
|  |  |  | 1 |  |  |  | AStrobe (pin 17) [Select in invertito su SPP]
|  |  | x |  |  |  |  | [IRQ Enable (non su connettore) su SPP]
|  | 1 |  |  |  |  |  | [0=mono SPP, 1=bidirezionale EPP]
x | x | x |  |  |  |  |  | non usati (non presenti sul connettore)

| Per comodità di consultazione per ogni bit disponibile del registro è riportato anche il corrispondente pin del connettore EPP; il dato rimane sul connettore fino all'esecuzione dell'eventuale successiva istruzione di Out.

La Tabella elenca i nuovi segnali e ricorda quelli dello standard centronics SPP:

| Write sul pin 1: questo segnale va basso durante le operazioni di scrittura e rimane alto durante le fasi di lettura
| DStrobe sul pin 14: durante le operazioni di scrittura va bassa per indicare la presenza di un dato valido; durante le operazioni di lettura va bassa quando il computer è pronto a ricevere il dato
| Init sul pin 16: quando viene forzata bassa pone fine al funzionamento EPP e da inizio al funzionamento SPP
| AStrobe sul pin 17: durante le operazioni di scrittura va bassa per indicare la presenza di un indirizzo valido; durante le operazioni di lettura va bassa quando il computer è pronto a ricevere l'indirizzo.

Il comportamento delle porte EPP nelle operazione di Input/Output può variare in misura notevole da costruttore a costruttore, rivelandosi talvolta problematico; a questo proposito va sottolineato che:

| il segnale di scrittura (Write, sul pin 1) e i segnali di sincronismo coinvolti nella scrittura/lettura di dati (DStrobe, sul pin 14) o di indirizzi (AStrobe, sul pin 17) sono in stato non attivo (alto), come si può facilmente verificare dai diagrammi temporali sia per l' In/Out Dati (Registro 037CH/027CH) che per l' In/Out Indirizzi (Registro 037BH/027BH)
| il segnale Init, sul pin 16, nel funzionamento EPP è a livello logico 1

Dunque, anche se non si tratta di una regola assoluta, prima di ogni operazione di Input/Output può essere conveniente porre, in questo Registro:

| a 0 i bit0, bit1 e bit3, rispettivamente corrispondenti alle linee sopra citate che, per effetto dell'inversione interna, sono fisicamente poste a 1, cioè nello stato a riposo, attesa di funzionamento
| a 1 il bit2, corrispondente al segnale Init

| NB: faccio notare che l'OUT su 037AH di xxxx0100B, non ha messo in funzione la porta, almeno sulla mia EPP standard 1.7.

| NB: Si è rilevato, invece, fondamentale forzare a 1 il bit5 del medesimo Registro di Controllo (almeno sulla mia EPP standard 1.7).

| La presenza di un 1 sul bit5 è tipica nella gestione d'ingresso di una porta parallela; di certo nella interfaccia SPP bidirezionale mette in alta impedenza le linee d'uscita della memoria interna collegata ai pin di I/O.
| Riportando a 0 sul bit5 la porta EPP (e SPP ..) torna a lavorare in uscita (nel funzionamento monodirezionale SPP il bit5 deve essere a 0).

| Porta Parallela |  |  | REGISTRI EPP 3/3 |  |  |  |
18 di 166

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166

Parallela » | Come Funziona.. | Indirizzi Base | Area di Comunicazione Bios | Registri | Cavi Livello Hardware | Livello BIOS | Livello DOS | Tecniche d'Interruzione | Connettori Applicazioni Software | Progettazione | Interfaccia | Download | INDICE

DataSheet| Display LCD Parallela| Stampanti| Tastiera| Timer Seriale| Video| Cursore| RamVideo |

Home

| Pascal| Manuali| Tabelle| Schede Tutorial Assembly| Palestra Assembler

Aggiungi Giobe®2000 ai preferiti

Motore
Ricerca

| Rendi Giobe®2000 pagina di Default

© 2001-2006 - Studio Tecnico ing. Giorgio OBER
Tutti i diritti sono riservati