Porta parallela - Cavi collegamento - Giobe®2000 - Assembler - Assembly - centronics 378 278 input output epp ecp spp

|  | Come Funziona Indirizzi Base Area Comunicaz. Bios Registri Livello Hardware Livello BIOS Livello DOS Tecniche d'Interruzione Connettori Cavi Interfaccia Applicazioni Software Applicazioni Hardware Download INDICE
Porta Parallela

| Interfaccia Hardware | CAVO di CONNESSIONE TRA 2 PC [48 di 166]

29 luglio 2005

| Sebbene il trasferimento dei dati attraverso la porta parallela SPP sia monodirezionale ci sono i presupposti per collegare e gestire il trasferimento bidirezionale dei dati tra il computer ed un secondo dispositivo, per esempio un secondo computer.

| E' questo il caso del pacchetto applicativo LapLink® della LapLink Software, o di InterLink della Microsoft, che si occupano dello scambio di files tra computer, come se fossero in rete.
| Naturalmente per il collegamento è necessario predisporre un cavo adeguato, in grado di sfruttare al meglio i registri della parallela; il trucco è quello di mettere alcune linee in uscita dal Registro Dati (0378H/0278H) in ingresso ad alcune linee del Registro di Stato 0379H/0279H.

| La seguente tabella da indicazioni per la creazione del cavo di collegamento per garantire il funzionamento del programma di trasferimento LapLink®. Sono riassunte le corrispondenze dei segnali tra i connettori femmina DB-25 della porta parallela (funzionante come SPP) di ciascun computer
| In ogni caso il cavo da utilizzare sarà terminato da entrambe le parti da un connettore D-SUB da 25 pin maschio

Naturalmente il cavo può essere usato anche per altri scopi; in questo caso non dobbiamo dimenticare che il valore logico di tutti i bit letti e scritti è tale e quale a quello presente sui pin del connettore, con eccezione del bit7 del Registro di Stato 0379H/0279H, opposto a quello applicato sul pin11 di entrambi i connettori, essendo internamente invertito.

| `bit / Registro` | Funzione | `Pin to Pin` | Funzione | `bit / Registro` |
bit0out/0x78H | Data Bit 0 | `2 ----------> 15` | Error | bit3in/ 0x79H
bit1out/0x78H | Data Bit 1 | `3 ----------> 13` | Select | bit4in/ 0x79H
bit2out/0x78H | Data Bit 2 | `4 ----------> 12` | Paper Empty | bit5in/ 0x79H
bit3out/0x78H | Data Bit 3 | `5 ----------> 10` | Acknowledge | bit6in/ 0x79H
bit4out/0x78H | Data Bit 4 | `6 ----------> 11` | Busy | bit7in/ 0x79H
bit7in/ 0x79H | Busy | `11 <---------- 6` | Data Bit 4 | bit4out/0x78H
bit6in/ 0x79H | Acknowledge | `10 <---------- 5` | Data Bit 3 | bit3out/0x78H
bit5in/ 0x79H | Paper Empty | `12 <---------- 4` | Data Bit 2 | bit2out/0x78H
bit4in/ 0x79H | Select | `13 <---------- 3` | Data Bit 1 | bit1out/0x78H
bit3in/ 0x79H | Error | `15 <---------- 2` | Data Bit 0 | bit0out/0x78H
Gnd | `25 ---------- 25` | Gnd

Talvolta il cavo può disporre di 2 fili aggiuntivi, in aggiunta agli 11 appena descritti: oltre ai pin25 di (Gnd) risultano collegati tra loro anche i pin16 e i pin17 di entrambi i connettori, rispettivamente destinati, nella tradizionale gestione centronics, ai controlli Init e Select In.

| Select in | `16 ----------` 16 | Select in |
Init [reset] | `17 ----------` 17 | Init [reset]

| Porta Parallela |  |  | CAVO di CONNESSIONE TRA 2 PC |  |  |  |
48 di 166

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166

Parallela » | Come Funziona.. | Indirizzi Base | Area di Comunicazione Bios | Registri | Cavi Livello Hardware | Livello BIOS | Livello DOS | Tecniche d'Interruzione | Connettori Applicazioni Software | Progettazione | Interfaccia | Download | INDICE

DataSheet| Display LCD Parallela| Stampanti| Tastiera| Timer Seriale| Video| Cursore| RamVideo |

Home

| Pascal| Manuali| Tabelle| Schede Tutorial Assembly| Palestra Assembler

Aggiungi Giobe®2000 ai preferiti

Motore
Ricerca

| Rendi Giobe®2000 pagina di Default

© 2001-2006 - Studio Tecnico ing. Giorgio OBER
Tutti i diritti sono riservati