Porta parallela - Software ASM - Giobe®2000 - Assembler - Assembly - centronics 378 278 input output epp ecp spp

|  | Come Funziona Indirizzi Base Area Comunicaz. Bios Registri Livello Hardware Livello BIOS Livello DOS Tecniche d'Interruzione Connettori Cavi Interfaccia Applicazioni Software Applicazioni Hardware Download INDICE
Porta Parallela

| Applicazioni Software | PROGETTO n° 07 - 2/5 [101 di 166]

Analisi del Problema · Analisi del Codice · Procedure importanti · Schema interfaccia

Porta Parallela - INPUT SPP di Dati a 5 bit - Contatto diretto sui pin abilitati

Analisi del Problema

| Questo progetto si prefigge il compito di collaudare il funzionamento della porta d'ingresso a 5 bit, associata al Registro d'ingresso 0379H/0279H, corrispondente ai pin15, pin13, pin12, pin10 e pin11 del connettore SPP della porta parallela.

| La prova può essere condotta senza alcun hardware esterno, utilizzando semplicemente un comune spezzone di filo di rame.
| Ti ricordo che la porta parallela, sebbene piuttosto robusta, va trattata con rispetto e questo tipo di collaudo non è il massimo della sicurezza...; quando opererai i collegamenti tra il pin25 (collegato internamente a massa) e uno dei pin indicati precedentemente stai bene attento! Ogni errore potrebbe essere fatale.
| Naturalmente non voglio intimorirti: basta prestare la massima attenzione.
| Per non correre alcun rischio sarebbe meglio interporre un' interfaccia 74LS244 (un buffer di corrente), ma questo vanificherebbe la praticità del progetto, rendendo necessaria un'alimentazione esterna.

| NB: Con i moderni Sistemi Operativi (Windows NT, Windows 2000, Windows XP ) non è più concesso l'accesso diretto alle porte di Input/Output dall'ambiente Assembly o dai linguaggi di programmazione (Pascal, Delphi, Visual Basic ...), come si poteva fare prima con Windows 95/98/ME.

| Quando si tenta, come fa il nostro progetto, un Input o un Output agli indirizzi Hardware viene generata una segnalazione d'errore di "istruzione protetta" o, semplicemente non succede nulla...

Naturalmente un problema di questo tipo non poteva rimanere irrisolto: puoi accedere al driver che restituisce l'accesso diretto all'Hardware del computer in ambiente Window2000/NT/XP cliccando su questo link:

| Visibilità delle operazioni di I/O in ambiente Windows 2000/NT/XP

| Porta Parallela |  |  | PROGETTO n° 07 - 2/5 |  |  |  |
101 di 166

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166

Parallela » | Come Funziona.. | Indirizzi Base | Area di Comunicazione Bios | Registri | Cavi Livello Hardware | Livello BIOS | Livello DOS | Tecniche d'Interruzione | Connettori Applicazioni Software | Progettazione | Interfaccia | Download | INDICE

DataSheet| Display LCD Parallela| Stampanti| Tastiera| Timer Seriale| Video| Cursore| RamVideo |

Home

| Pascal| Manuali| Tabelle| Schede Tutorial Assembly| Palestra Assembler

Aggiungi Giobe®2000 ai preferiti

Motore
Ricerca

| Rendi Giobe®2000 pagina di Default

© 2001-2006 - Studio Tecnico ing. Giorgio OBER
Tutti i diritti sono riservati