Porta parallela - Interfaccia Temporizzazioni - Giobe®2000 - Assembler - Assembly - centronics 378 278 input output epp ecp spp

|  | Come Funziona Indirizzi Base Area Comunicaz. Bios Registri Livello Hardware Livello BIOS Livello DOS Tecniche d'Interruzione Connettori Cavi Interfaccia Applicazioni Software Applicazioni Hardware Download INDICE
Porta Parallela

| Interfaccia Hardware | CARATTERISTICHE ECP 3/5 [40 di 166]

Cicli di trasferimento Dati/Comandi In Avanti (da scheda a periferica)

Ciclo DATI: la scheda ECP trasmette bytes di alla periferica:

| la scheda porta alto il segnale ReverseRequest per chiedere un canale di trasmissione in direzione diretta.
| la scheda scrive il byte di dato sulle linee Data del connettore (pin 2÷pin 9) e forza alto il segnale HostAck per indicare che è in atto un ciclo dato.
| la scheda forza basso il segnale HostClk per indicare che il byte di dato è valido.
| la periferica riconosce la presenza di dato valido forzando alto il segnale PeriphAck.
| la scheda riporta alto il segnale HostClk; il fronte di salita così generato dovrebbe essere utilizzato dalla periferica per sincronizzare la lettura del dato dentro di sè.

la periferica riporta basso il segnale PeriphAck per indicare che è pronta a ricevere il prossimo dato.

Ciclo COMANDI: la scheda ECP trasmette bytes di comando alla periferica (un byte di comando o è un contatore RLE o è un indirizzo di canale; nel primo caso il suo bit7 è uguale a 0; nel secondo, a 1):

| la scheda porta alto il segnale ReverseRequest per chiedere un canale di trasmissione in direzione diretta.
| la scheda scrive il byte di comando sulle linee Data del connettore (pin 2÷pin 9) e forza basso il segnale HostAck per indicare che è in atto un ciclo comando.
| la scheda forza basso il segnale HostClk per indicare che il byte di comando è valido.
| la periferica riconosce la presenza di dato valido forzando alto il segnale PeriphAck.
| la scheda riporta alto il segnale HostClk; il fronte di salita così generato dovrebbe essere utilizzato dalla periferica per sincronizzare la lettura del comando dentro di sè.

la periferica riporta basso il segnale PeriphAck per indicare che è pronta a ricevere il prossimo dato.

| Porta Parallela |  |  | CARATTERISTICHE ECP 3/5 |  |  |  |
40 di 166

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166

Parallela » | Come Funziona.. | Indirizzi Base | Area di Comunicazione Bios | Registri | Cavi Livello Hardware | Livello BIOS | Livello DOS | Tecniche d'Interruzione | Connettori Applicazioni Software | Progettazione | Interfaccia | Download | INDICE

DataSheet| Display LCD Parallela| Stampanti| Tastiera| Timer Seriale| Video| Cursore| RamVideo |

Home

| Pascal| Manuali| Tabelle| Schede Tutorial Assembly| Palestra Assembler

Aggiungi Giobe®2000 ai preferiti

Motore
Ricerca

| Rendi Giobe®2000 pagina di Default

© 2001-2006 - Studio Tecnico ing. Giorgio OBER
Tutti i diritti sono riservati