Porta parallela - Registri interni - Giobe®2000 - Assembler - Assembly - centronics 378 278 input output epp ecp spp

|  | Come Funziona Indirizzi Base Area Comunicaz. Bios Registri Livello Hardware Livello BIOS Livello DOS Tecniche d'Interruzione Connettori Cavi Interfaccia Applicazioni Software Applicazioni Hardware Download INDICE
Porta Parallela

| Messa a Punto | REGISTRI ECP 3/9 [21 di 166]

Le porte ECP hanno 6 Registri multifunzione; ritenendo che l'indirizzo Base (il primo della serie) sia 0378H per la porta0 (LPT1) e 0278H per l'eventuale porta1 (LPT2), in dettaglio abbiamo allora:

0378H / 0278H | modo 0 e 1 | in/out | Porta Dati monodirezionale SPP
0378H / 0278H | modo 3 | in/out | Registro Indirizzi FIFO ECP
0379H / 0279H | tutti | in/out | Registro di Stato SPP
037AH / 027AH | tutti | in/out | Registro di Controllo SPP
0778H / 0678H | modo 2 | in/out | Registro Dati Parallel Port FIFO
0779H / 0679H | modo 2 | in/out | Registro Dati Parallel Port FIFO (parte alta)
0778H / 0678H | modo 3 | in/out | Registro Dati FIFO ECP
0779H / 0679H | modo 3 | in/out | Registro Dati FIFO ECP (parte alta, opzionale)
0778H / 0678H | modo 6 | in/out | Registro Test FIFO ECP
0779H / 0679H | modo 6 | in/out | Registro Test FIFO ECP (parte alta)
0778H / 0678H | modo 7 | in | Registro di Configurazione A
0779H / 0679H | modo 7 | in/out | Registro di Configurazione B
077AH / 067AH | tutti | in/out | Registro di Controllo Esteso

| I primi 3 registri sono identici a quelli delle SPP, sebbene il primo sia usato anche per indirizzare il FIFO, quando il Registro di Controllo esteso è stato programmato per il modo 3.
| I 3 rimanenti Registri sono invece i medesimi 3 di prima, ma allocati nella seconda pagina di indirizzi, cioè "spostati in avanti" di 0400H, e quindi appartengono al gruppo di indirizzi "nascosti" ai dispositivi primitivi.
| Anche i primi 2 Registri di questo gruppo si prestano a più compiti, in funzione del modo preselezionato.

| Porta Parallela |  |  | REGISTRI ECP 3/9 |  |  |  |
21 di 166

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166

Parallela » | Come Funziona.. | Indirizzi Base | Area di Comunicazione Bios | Registri | Cavi Livello Hardware | Livello BIOS | Livello DOS | Tecniche d'Interruzione | Connettori Applicazioni Software | Progettazione | Interfaccia | Download | INDICE

DataSheet| Display LCD Parallela| Stampanti| Tastiera| Timer Seriale| Video| Cursore| RamVideo |

Home

| Pascal| Manuali| Tabelle| Schede Tutorial Assembly| Palestra Assembler

Aggiungi Giobe®2000 ai preferiti

Motore
Ricerca

| Rendi Giobe®2000 pagina di Default

© 2001-2006 - Studio Tecnico ing. Giorgio OBER
Tutti i diritti sono riservati