Porta parallela - Software ASM - Giobe®2000 - Assembler - Assembly - centronics 378 278 input output epp ecp spp

|  | Come Funziona Indirizzi Base Area Comunicaz. Bios Registri Livello Hardware Livello BIOS Livello DOS Tecniche d'Interruzione Connettori Cavi Interfaccia Applicazioni Software Applicazioni Hardware Download INDICE
Porta Parallela

| Applicazioni Software | PROGETTO n° 13 - 2/7 [134 di 166]

Analisi del Problema · Analisi del Codice · Procedure importanti · Schema interfaccia

Porta Parallela - OUTPUT di Dati a 64 bit - Interfaccia con 8 memorie D-Type '374

Analisi del Problema

| Questo progetto si prefigge il compito di collaudare il funzionamento della porta d'uscita a 8 bit, associata al Registro d'uscita 0378H/0278H, corrispondente ai pin 2÷pin 9 del connettore della porta parallela.

| La necessità di ottuplicare le linee d'uscita consiglia l'utilizzo di 8 memorie 74LS374, 8 flip-flop di tipo D-Type controllati contemporaneamente sul fronte di salita del Clock, applicato per tutti sul piedino di pin 11.

| Ogni possibile rischio di caricare la porta parallela viene in questo caso assolutamente evitato; la corrente richiesta da un eventuale carico (come relè, led o altro) è assicurata direttamente dal componente 74LS374.

| Ciascuna delle sue 8 uscite dispone infatti di un buffer non invertente di tipo 3-state controllato da un segnale di abilitazione attivo basso, applicato contemporaneamente per tutti 8 al pin 1, Out Enable, OE.

| NB: Con i moderni Sistemi Operativi (Windows NT, Windows 2000, Windows XP ) non è più concesso l'accesso diretto alle porte di Input/Output dall'ambiente Assembly o dai linguaggi di programmazione (Pascal, Delphi, Visual Basic ...), come si poteva fare prima con Windows 95/98/ME.

| Quando si tenta, come fa il nostro progetto, un Input o un Output agli indirizzi Hardware viene generata una segnalazione d'errore di "istruzione protetta" o, semplicemente non succede nulla...

Naturalmente un problema di questo tipo non poteva rimanere irrisolto: puoi accedere al driver che restituisce l'accesso diretto all'Hardware del computer in ambiente Window2000/NT/XP cliccando su questo link:

| Visibilità delle operazioni di I/O in ambiente Windows 2000/NT/XP

| Porta Parallela |  |  | PROGETTO n° 13 - 2/7 |  |  |  |
134 di 166

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166

Parallela » | Come Funziona.. | Indirizzi Base | Area di Comunicazione Bios | Registri | Cavi Livello Hardware | Livello BIOS | Livello DOS | Tecniche d'Interruzione | Connettori Applicazioni Software | Progettazione | Interfaccia | Download | INDICE

DataSheet| Display LCD Parallela| Stampanti| Tastiera| Timer Seriale| Video| Cursore| RamVideo |

Home

| Pascal| Manuali| Tabelle| Schede Tutorial Assembly| Palestra Assembler

Aggiungi Giobe®2000 ai preferiti

Motore
Ricerca

| Rendi Giobe®2000 pagina di Default

© 2001-2006 - Studio Tecnico ing. Giorgio OBER
Tutti i diritti sono riservati