Porta parallela - Registri interni - Giobe®2000 - Assembler - Assembly - centronics 378 278 input output epp ecp spp

|  | Come Funziona Indirizzi Base Area Comunicaz. Bios Registri Livello Hardware Livello BIOS Livello DOS Tecniche d'Interruzione Connettori Cavi Interfaccia Applicazioni Software Applicazioni Hardware Download INDICE
Porta Parallela

| Messa a Punto | REGISTRI SPP 3/4 [14 di 166]

Il secondo Registro della porta parallela è una porta d'ingresso a soli 5 bit, poiché il connettore rende disponibili sui suoi pin solo 5 degli 8 bit:

bit7 | bit6 | bit5 | bit4 | bit3 | bit2 | bit1 | bit0 | 0379H - 0279H - (03BDH)
Registro di Ingresso
|  |  |  |  | x | x | x | non disponibili sul connettore
|  |  |  | x |  |  |  | bit3 in ingresso dal pin 15 del connettore
|  |  | x |  |  |  |  | bit4 in ingresso dal pin 13 del connettore
|  | x |  |  |  |  |  | bit5 in ingresso dal pin 12 del connettore
| x |  |  |  |  |  |  | bit6 in ingresso dal pin 10 del connettore
x |  |  |  |  |  |  |  | bit7 in ingresso negato dal pin 11 del connettore

Per comodità di consultazione per ogni bit disponibile del Registro è riportato anche il corrispondente pin del connettore. Per la natura dell'interfaccia collegata internamente al connettore (dedicata per default ad una stampante!!) il byte letto dalla porta 0379H / 0279H viene assunto dal connettore solo in parte e comunque manipolato. Sono disponibili solo 5 degli 8 bit e 1 di essi subisce internamente una inversione logica; in ogni caso il processore legge il dato dal connettore solo quando viene eseguita un'istruzione di In

| Rimanendo in polling su uno dei 5 bit disponibili, collegandosi al corrispondente pin sul connettore è possibile (con la dovuta attenzione, possibilmente tramite interfaccia) usare questo registro per il leggere lo stato di 5 periferiche On-Off, come pulsanti o sensori.
| Da punto di vista dei rapporti con la stampante il secondo Registro della porta parallela è, per il computer, la porta d'ingresso da cui può controllare lo stato della Stampante.

| Porta Parallela |  |  | REGISTRI SPP 3/4 |  |  |  |
14 di 166

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166

Parallela » | Come Funziona.. | Indirizzi Base | Area di Comunicazione Bios | Registri | Cavi Livello Hardware | Livello BIOS | Livello DOS | Tecniche d'Interruzione | Connettori Applicazioni Software | Progettazione | Interfaccia | Download | INDICE

DataSheet| Display LCD Parallela| Stampanti| Tastiera| Timer Seriale| Video| Cursore| RamVideo |

Home

| Pascal| Manuali| Tabelle| Schede Tutorial Assembly| Palestra Assembler

Aggiungi Giobe®2000 ai preferiti

Motore
Ricerca

| Rendi Giobe®2000 pagina di Default

© 2001-2006 - Studio Tecnico ing. Giorgio OBER
Tutti i diritti sono riservati