Porta parallela - Area Comunicazione - Giobe®2000 - Assembler - Assembly - centronics 378 278 input output epp ecp spp

|  | Come Funziona Indirizzi Base Area Comunicaz. Bios Registri Livello Hardware Livello BIOS Livello DOS Tecniche d'Interruzione Connettori Cavi Interfaccia Applicazioni Software Applicazioni Hardware Download INDICE
Porta Parallela

| Dentro il Sistema | AREA COMUNICAZIONE BIOS 2/4 [9 di 166]

Le 4 variabili di sistema poste da 0000:0408H sono l'interfaccia software usata dal Sistema Operativo (o dai nostri programmi) per sapere quante porte parallele sono presenti nel sistema; il loro contenuto è naturalmente predisposto dalla Procedura POST nelle fasi preliminari che seguono l'accensione del computer.

0000:0408H | 2 bytes | Indirizzo Base Porta Parallela n°1 (LPT1/porta 0)
0000:040AH | 2 bytes | Indirizzo Base Porta Parallela n°2 (LPT2/porta 1)
0000:040CH | 2 bytes | Indirizzo Base Porta Parallela n°3 (LPT3/porta 2)
0000:040EH | 2 bytes | Indirizzo Base Porta Parallela n°4 (porta 3)

| Ciascuna voce della tabella contiene l'indirizzo Base (il primo di ciascun gruppo) dei Registri associati alle porte individuate nel sistema; oppure il numero 0000H se la porta cercata non c'è.
| Nei moderni computer è molto probabile che le 4 word inserite in tabella siano, in sequenza: 0378H, 0000H, 0000H, 0000H, a indicare la presenza di una sola porta parallela, la LPT1 o porta 0
| Da notare la assoluta assenza degli indirizzi del primo gruppo, nonostante siano ancora oggi cercati dalla procedura POST come se fossero ancora disponibili; solo una ipotetica macchina da museo, con monitor rigorosamente monocromatico e con 2 porte parallele, potrebbe proporre in tabella la sequenza: 03BCH, 0378H, 0000H, 0000H (in questo caso la porta 0378H sarebbe LPT2)
| L'ultima voce della tabella può ospitare gli indirizzi di una eventuale quarta porta parallela (porta 3) LPT4.

| Porta Parallela |  |  | AREA COMUNICAZIONE BIOS 2/4 |  |  |  |
9 di 166

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166

Parallela » | Come Funziona.. | Indirizzi Base | Area di Comunicazione Bios | Registri | Cavi Livello Hardware | Livello BIOS | Livello DOS | Tecniche d'Interruzione | Connettori Applicazioni Software | Progettazione | Interfaccia | Download | INDICE

DataSheet| Display LCD Parallela| Stampanti| Tastiera| Timer Seriale| Video| Cursore| RamVideo |

Home

| Pascal| Manuali| Tabelle| Schede Tutorial Assembly| Palestra Assembler

Aggiungi Giobe®2000 ai preferiti

Motore
Ricerca

| Rendi Giobe®2000 pagina di Default

© 2001-2006 - Studio Tecnico ing. Giorgio OBER
Tutti i diritti sono riservati