Porta parallela - Software ASM - Giobe®2000 - Assembler - Assembly - centronics 378 278 input output epp ecp spp

|  | Come Funziona Indirizzi Base Area Comunicaz. Bios Registri Livello Hardware Livello BIOS Livello DOS Tecniche d'Interruzione Connettori Cavi Interfaccia Applicazioni Software Applicazioni Hardware Download INDICE
Porta Parallela

| Applicazioni Software | PROGETTO n° 12 - 4/7 [129 di 166]

Analisi del Problema · Analisi del Codice · Procedure importanti · Schema interfaccia

Porta Parallela - OUTPUT di Dati a 32 bit - Interfaccia con 4 memorie D-Type '374

Analisi del Codice Sorgente [2 di 2]

| Il programma principale (Main Program) del progetto mostra un esempio d'applicazione, facilmente estendibile ad un caso concreto, descritto nella seguente casella di testo:

|  | Progetto | NB: se il testo nell'Area ti sembra strano installa il font Giobe.TTF: clicca qui!! |  |  |

;¿Mette le memorie 74LS374 in condizione di MOV DX,PRNcomd ;³attesa predisponendo il bit2 del Registro di MOV AL,04 ;³di CONTROLLO 037AH al valore 1 cioŠ ponendo a OUT DX,AL ;³"1" tutte le uscite del decoder 74LS139 e ;³quindi a "0" le linee di ckock di tutte e 4 le ;Ùmemorie 74LS374 CALL DeskTop ; Organizza il piano di presentazione MOV AX,2301H ;¿Prepara il dato a 32 bit da spedire, un byte MOV BX,6745H ;Ùalla volta, alla porta parallela ;ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿ CALL Out32bit ;³Memorizza il dato a 32 sulle linee di USCITA ³ ;ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ xxx00: CALL KEYwait ;¿Si ferma in attesa della pressione di un tasto AND AL,11011111B ;³imponendo il ritorno immediato al sistema CMP AL,"Q" ;³operativo se si tratta del tasto "Q" JZ _OUT ;³(cosa non strettamente necessaria..) JMP SHORT xxx00 ;Ù

| Le prime 3 istruzioni servono per mettere le 4 memorie esterne in condizione di riposo, in attesa di ricevere il rispettivo dato a 8 bit dalle linee d'uscita della porta parallela (cioè dal Registro d'uscita 0378H/0278H).

Per comprenderne la ragione può essere utile aprire una seconda pagina con lo schema elettrico del progetto; le 4 memorie 74LS374 sono in attesa perchè:

| il valore 04H (=00000100) imposto al Registro di controllo 037AH/027AH (PRNcomd) si riflette sulle corrispondenti linee del connettore
| pone con certezza a 1 il suo bit2 (la forzatura a 0 anche dei bit rimanenti è per ora irrilevante), fissando a 1 anche il pin 16 del connettore (non essendo invertita internamente)
| dal pin 16 è poi collegata al piedino di enable (G1, attivo basso, pin 1) del decoder binario da 2 a 4 (disponibile in 2 copie nell'integrato 74LS139), che risulta pertanto forzata al livello alto (non attivo)
| le 4 uscite del decoder (attive basse) sono perciò tutte a 1 (disattive) e forzeranno a 0 (per la presenza dell'inverter posto su ciascuna di esse) le linee di clock (pin 11) di tutte 4 le memorie, che risultano pertanto tutte forzate al livello basso (non attivo, in attesa)

| Il programma principale propone poi la consueta interfaccia grafica (CALL DeskTop) e la chiamata della procedura Out32bit in grado di produrre il risultato desiderato (CALL Out32bit), descritta nella pagina seguente, anticipata dall'inizializzazione del dato a 32 bit da spedire in uscita (MOV AX,2301H, MOV BX,6745H).

| Porta Parallela |  |  | PROGETTO n° 12 - 4/7 |  |  |  |
129 di 166

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166

Parallela » | Come Funziona.. | Indirizzi Base | Area di Comunicazione Bios | Registri | Cavi Livello Hardware | Livello BIOS | Livello DOS | Tecniche d'Interruzione | Connettori Applicazioni Software | Progettazione | Interfaccia | Download | INDICE

DataSheet| Display LCD Parallela| Stampanti| Tastiera| Timer Seriale| Video| Cursore| RamVideo |

Home

| Pascal| Manuali| Tabelle| Schede Tutorial Assembly| Palestra Assembler

Aggiungi Giobe®2000 ai preferiti

Motore
Ricerca

| Rendi Giobe®2000 pagina di Default

© 2001-2006 - Studio Tecnico ing. Giorgio OBER
Tutti i diritti sono riservati