Porta parallela - Come Funziona - Giobe®2000 - Assembler - Assembly - centronics 378 278 input output epp ecp spp

|  | Come Funziona Indirizzi Base Area Comunicaz. Bios Registri Livello Hardware Livello BIOS Livello DOS Tecniche d'Interruzione Connettori Cavi Interfaccia Applicazioni Software Applicazioni Hardware Download INDICE
Porta Parallela

| Come Funziona... | PRESENTAZIONE 3/5 [4 di 166]

| I limiti della porta parallela standard SPP hanno indotto i produttori a riscrivere le regole, pur garantendo la portabilità verso il basso, cioè la possibilità di continuare a lavorare con la vecchia modalità di funzionamento; in ambiente tecnico professionale il compito spetta all'Institute of Electrical and Electronics Engineers, la più grande associazione mondiale in questo campo.
| Gli standard prodotti da questo Ente sono di solito numerati, al fine di sintetizzare meglio l'oggetto delle nuove regole; quello dedicato alle porte parallele è stato pubblicato nel marzo del 1994 con il numero IEEE-1284 titolo di "Standard Signaling Method for a Bidirectional Parallele Peripheral Interface for Personal Computers".
| In dettaglio lo standard definisce tutti i modi di funzionamento possibili delle parallele (vecchie e nuove) dando loro un nome; il primo, detto Compatibility Mode, è quello descritto in precedenza per le SPP, e deve essere assicurato anche dai nuovi modelli, per portabilità; il secondo, detto Byte Mode, è in pratica la varante IBM PS/2 di una SPP, modificata per rendere bidirezionale la porta dati.

SPP Modificata - standard IBM PS/2

| con l'avvento sul mercato del modello PS/2 dei computer IBM il controllo della memoria interna usata per fissare il dato sull'uscita (in pratica la parte out del Registro 0378H/0278H) è stato modificato per consentire l'azione anche della parte in del medesimo Registro (vedi dettagli più avanti).
| il flusso dei dati in uscita è ora bidirezionale, rendendo possibili le comunicazioni del computer anche con periferiche diverse dalla stampante.
| tutte le caratteristiche descritte per le SPP rimangono ovviamente inalterate; pur essendo "rivoluzionaria" la modifica introdotta è infatti estremamente banale (un solo filo spostato). Ma non vogliamo guastare la sorpresa...
| in particolare i segnali presenti sul connettore sono, nei rapporti con una stampante, funzionalmente identici a quelli della SPP, ma per adeguarli alla nuova filosofia bidirezionale sono stati rinominati dalla IBM: HostClk (=Strobe), PtrClk (=Acknowledge), HostBusy (=Autofeed), PtrBusy (=Busy), 1248Active (=SelectIn), Xflag (=Select), AckDataReq (=Paper End), DataAvail (=Error).
| da notare che altri produttori hanno in seguito operato la modifica per rendere bidirezionali le SPP, ma non essendo una verità assoluta non bisogna darla per scontata: bisogna quindi trattare con assoluta attenzione la porta SPP come porta d'ingresso!
| da notare, inoltre, che questo standard non ha nulla a che vedere con quelli bidirezionali moderni, EPP/ ECP, diversi sia per interfaccia che per architettura e ottimizzazione della porta.

| Porta Parallela |  |  | PRESENTAZIONE 3/5 |  |  |  |
4 di 166

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166

Parallela » | Come Funziona.. | Indirizzi Base | Area di Comunicazione Bios | Registri | Cavi Livello Hardware | Livello BIOS | Livello DOS | Tecniche d'Interruzione | Connettori Applicazioni Software | Progettazione | Interfaccia | Download | INDICE

DataSheet| Display LCD Parallela| Stampanti| Tastiera| Timer Seriale| Video| Cursore| RamVideo |

Home

| Pascal| Manuali| Tabelle| Schede Tutorial Assembly| Palestra Assembler

Aggiungi Giobe®2000 ai preferiti

Motore
Ricerca

| Rendi Giobe®2000 pagina di Default

© 2001-2006 - Studio Tecnico ing. Giorgio OBER
Tutti i diritti sono riservati