Porta parallela - Registri interni - Giobe®2000 - Assembler - Assembly - centronics 378 278 input output epp ecp spp

|  | Come Funziona Indirizzi Base Area Comunicaz. Bios Registri Livello Hardware Livello BIOS Livello DOS Tecniche d'Interruzione Connettori Cavi Interfaccia Applicazioni Software Applicazioni Hardware Download INDICE
Porta Parallela

| Messa a Punto | REGISTRI ECP 1/9 [19 di 166]

█ █ █ █

Registri ECP (questa pagina)
generalità
modi di funzionamento
elenco registri
registro dati SPP/indirizzi FIFO
registri standard SPP emulato
registro dati ECP
registro Configurazione A
registro Configurazione B
registro di Controllo Esteso

| La porta parallela ECP (Extended Capabilities Port) ottimizza il trasferimento bidirezionale dei dati, come la EPP. Ricordiamo che il costruttore configura la porta parallela del nostro computer per funzionare come porta monodirezionale SPP, lasciando all'utente la possibilità di passare allo standard ECP mediante l'utility di Setup, tenendo premuto il tasto Canc (Del) durante la fase di caricamento iniziale.

La definizione dei Registri delle porte ECP impone una premessa importante:

| nei vecchi personal computer (IBM compatibili) lo spazio d'indirizzamento delle periferiche di I/O è affidato a sole 10 linee d'indirizzo, da Add0 a Add9; combinando tra loro i dieci bit in tutti i modi possibili otteniamo 1024 indirizzi diversi, da 0000H a 03FFH; i circuiti della maggior parte delle schede di I/O si riservano di decodificare solo queste linee, consentendo la pilotabilità di 2048 periferiche (1024 in lettura e 1024 in scrittura)
| i PC di nuova generazione sono ora in grado di organizzare la decodifica di un numero maggiore di indirizzi dando potenzialmente luogo ad una enorme quantità di indirizzi; tuttavia per assicurare la compatibilità essi sono da ritenersi raggruppati in pagine da 1024 indirizzi ciascuna.
| risulta evidente che, per passare dagli indirizzi di una pagina a quelli della successiva è sufficiente sommare 1024 ai primi: così per esempio l'indirizzo 0378H diventa 0778H (la somma di 0378H e di 0400H, appunto 1024 in esadecimale).
| questa moderna tecnica permette alle nuove schede di disporre di indirizzi "nascosti" alle vecchie schede (capaci di gestire solo 10 indirizzi) e quindi in grado di non interferire con i dispositivi di vecchia generazione.

| L'accesso ai registri con i nuovi indirizzi è comunque possibile solo se il controller della scheda di I/O è in grado di riconoscerli; quello delle porte ECP è proprio di questo tipo.

| Le pagine successive descrivono con il massimo dettaglio possibile i registri di questa porta; in ogni caso il suo utilizzo è possibile solo se, come prima cosa, viene correttamente programmato il Registro di Controllo Esteso (077AH/067AH, appartenente dunque al gruppo di indirizzi "nascosti" ai dispositivi primitivi) nel quale deve essere fissato il modo di funzionamento.

| Porta Parallela |  |  | REGISTRI ECP 1/9 |  |  |  |
19 di 166

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166

Parallela » | Come Funziona.. | Indirizzi Base | Area di Comunicazione Bios | Registri | Cavi Livello Hardware | Livello BIOS | Livello DOS | Tecniche d'Interruzione | Connettori Applicazioni Software | Progettazione | Interfaccia | Download | INDICE

DataSheet| Display LCD Parallela| Stampanti| Tastiera| Timer Seriale| Video| Cursore| RamVideo |

Home

| Pascal| Manuali| Tabelle| Schede Tutorial Assembly| Palestra Assembler

Aggiungi Giobe®2000 ai preferiti

Motore
Ricerca

| Rendi Giobe®2000 pagina di Default

© 2001-2006 - Studio Tecnico ing. Giorgio OBER
Tutti i diritti sono riservati