Porta parallela - Progetti Hardware - Giobe®2000 - Assembler - Assembly - centronics 378 278 input output epp ecp spp

|  | Come Funziona Indirizzi Base Area Comunicaz. Bios Registri Livello Hardware Livello BIOS Livello DOS Tecniche d'Interruzione Connettori Cavi Interfaccia Applicazioni Software Applicazioni Hardware Download INDICE
Porta Parallela

| Applicazioni Hardware | VISIBILITA PORTE DI I/O 3/8 [159 di 166] in ambiente Windows2000/NT/XP

Visibilità Porta Parallela - Istruzioni per la corretta Messa a Punto del Sistema
[2 di 6] Installazione del Drivers e Configurazione del Sistema

Nella cartella C:\Configura LPT1, ottenuta nella fase precedente, è disponibile il file Config_IO; si tratta di un collegamento al programma di installazione vero e proprio, Config IO.exe, conservato nella sottocartella \Bin, a sua volta chiamato ad organizzare il lancio del programma DLPortIO_install.exe, offerto freeware dalla Scientific Software Tools, Inc ( www.sstnet.com), proprietaria dei driver necessari:

DLPortIO.SYS, il kernel mode driver in grado di interporsi tra i nostri applicativi e Windows NT/2000/XP; collocato nella cartella %SystemRoot%\system32\drivers, e annotato anche nel Registro di configurazione, nella cartella:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\SharedDLLs]
e con la voce:
"C:\\%SystemRoot%\\System32\\drivers\\DLPORTIO.sys"=dword:00000006

| DLPortIO.DLL, la libreria che fornisce le funzioni Win32 per l'Input/Output diretto, necessaria per la progettazione dei programmi ad alto livello; essa verrà collocata nella cartella %SystemRoot%\system32, insieme alle altre DLL

| Cliccando sul link Config_IO dopo una breve attesa (durante la quale il programma d'installazione predispone i suoi files temporanei) veniamo avvisati che è arrivato il momento di provvedere all'installazione del driver DLPortIO:

| Confermando con Si parte la fase propedeutica, al termine della quale la barra d'installazione raggiunge il 100% ....

| ... e, poco dopo si apre l'effettivo riquadro d'installazione (originale Scientific Software Tools, Inc):

| ... che termina con il consueto messaggio che avvisa che il Setup è terminato:

| NB: Non appena l'installazione ha termine per assicurare la visibilità delle porte di Input/Output da parte dei nuovi sistemi operativi è necessario provvedere alla chiusura della sessione (spegnere il computer...) e, dopo un congruo tempo, riavviare il computer, per rendere disponibili le nuove chiavi aggiunte al registro di configurazione; al rientro sarà necessario eseguire Config_LPT1, per verificare l'efficienza dei nuovi drivers.

| L'immagine seguente riassume lo stato del tuo computer al termine della fase d'installazione:

| Porta Parallela |  |  | VISIBILITA PORTE DI I/O 3/8 in ambiente Windows2000/NT/XP |  |  |  |
159 di 166

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166

Parallela » | Come Funziona.. | Indirizzi Base | Area di Comunicazione Bios | Registri | Cavi Livello Hardware | Livello BIOS | Livello DOS | Tecniche d'Interruzione | Connettori Applicazioni Software | Progettazione | Interfaccia | Download | INDICE

DataSheet| Display LCD Parallela| Stampanti| Tastiera| Timer Seriale| Video| Cursore| RamVideo |

Home

| Pascal| Manuali| Tabelle| Schede Tutorial Assembly| Palestra Assembler

Aggiungi Giobe®2000 ai preferiti

Motore
Ricerca

| Rendi Giobe®2000 pagina di Default

© 2001-2006 - Studio Tecnico ing. Giorgio OBER
Tutti i diritti sono riservati