Porta parallela - Software ASM - Giobe®2000 - Assembler - Assembly - centronics 378 278 input output epp ecp spp

|  | Come Funziona Indirizzi Base Area Comunicaz. Bios Registri Livello Hardware Livello BIOS Livello DOS Tecniche d'Interruzione Connettori Cavi Interfaccia Applicazioni Software Applicazioni Hardware Download INDICE
Porta Parallela

| Applicazioni Software | PROGETTO n° 02 - 10/10 [68 di 166]

Analisi del Problema · Analisi del Codice · Procedure importanti · Schema interfaccia · Descrizione dello schema

Porta Parallela - INPUT di Dati a 8 bit - Uso di un Buffer 3-state non invertente 74LS241/74LS244

Descrizione dello schema

| Il progetto si avvale di un buffer 3-state 74LS241, alimentato esternamente con un piccolo alimentatore da 5 volt stabilizzati e collegato direttamente in uscita alla porta parallela; si tratta di una batteria di 8 amplificatori di corrente non invertenti organizzati in 2 gruppi controllati separatamente da un piedino di abilitazione.

| La variante, completamente compatibile a livello software, utilizza l' integrato 74LS244; sebbene si tratti di un componente più noto del precedente, la scelta si rileva poco conveniente, poichè, in questo caso, è necessario un inverter aggiuntivo (e quindi, comunque, l'impiego dell'integrato in più, un 74LS04).

| La descrizione si riferisce alla versione con il '241; per seguire il commento sui dettagli tecnici può essere conveniente aprire una seconda finestra, con lo schema dell'interfaccia.

| In questo modo è possibile quindi gestire la lettura di 8 interruttori (o sensori) a gruppi di 4 alla volta, convogliando le 2 metà su 4 delle 5 linee di in disponibili e utilizzando una delle linee di out (per esempio quella sul pin 1, usata come strobe nei rapporti con una stampante) per gestire il meccanismo..
| La tecnica utilizzata è quella del bus a 4 bit ottenuto collegando insieme le uscite dei 2 buffer 3-state non invertenti che occupano la medesima posizione in ciascuno dei 2 gruppi assicurati dal '241; il bus a 4 bit è collegato alle 4 linee di input (pin 11, 10, 12 e 13) del connettore della parallela.

L'osservazione dello schema mette in evidenza:

| è necessaria una fonte di alimentazione esterna (di +5V).
| la massa dell'alimentatore deve essere unita con quella della porta parallela: la conoscenza del suo connettore suggerisce la disponibilità di ben 8 pin (dal pin 18 al pin 25); per questa realizzazione si è scelto il pin 1.
| le 4 uscite del bus formato dalle 8 uscite (collegate a 4 a 4) del buffer 3-state 74LS241 sono collegate all'unica porta d'ingresso prevista dall'interfaccia (usata come input di stato nei rapporti con la stampante), associate ad altrettanti bit del Registro d'ingresso 0379H/0279H
| il controllo del buffer 3-state è affidato ai suoi 2 piedini di abilitazione, pin 1 e pin 19: in questo componente (contrariamente ai suoi simili) uno è attivo alto e l'altro è attivo basso, per cui basta unirli tra loro per far si che solo una delle 2 quaterne di ingressi sia spostata in uscita.
| il filo che li unisce è poi collegato ad una linea della seconda porta d'uscita (usata come controllo, con la stampante), controllabile con il bit0 del Registro d'uscita 037AH/027AH; questa linea è invertita internamente dall'hardware della parallela, per cui sarà necessario invertire da software anche il valore del bit scritto sul registro.

il buffer 3-state è chiamato a leggere il dato a 8 bit in 2 tempi, in funzione del valore applicato ai sui piedini di abilitazione (pin 1 e pin 19, uniti insieme):

| uno 0 sul pin 1 (cioè bit0=1) sposta sul bus i 4 bit letti dagli switch sw7÷sw4, collegati agli ingressi di tipo 1A del '241, cioè rispettivamente ai suoi pin 2, 4, 6 e 8.
| un 1 sul pin 1 (cioè bit0=0) sposta sul bus i 4 bit letti dagli switch sw3÷sw0, collegati agli ingressi di tipo 2A del '241, cioè rispettivamente ai suoi pin 11, 13, 15 e 17.

| non bisogna sottovalutare il fatto che la linea d'ingresso associata al pin 11 del connettore è invertita internamente dall'hardware della parallela; questo fatto obbligherà il programmatore a invertire a sua volta da software il valore del bit7, dopo ogni lettura del registro..
| gli 8 ingressi sono collegati agli 8 switch o sensori o altro contatto da leggere.
| se nessuno degli switch è stato toccato la parola a 8 bit ricostruita dal programma sarà 11111111, 0FFH.

| La nostra scheda dovrà dunque prevedere un connettore da 17 contatti, 6 verso la porta parallela e 9 verso l'esterno (pulsanti, deviatori, o sensori, ecc...), più 2 per l'alimentatore.

| Porta Parallela |  |  | PROGETTO n° 02 - 10/10 |  |  |  |
68 di 166

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166

Parallela » | Come Funziona.. | Indirizzi Base | Area di Comunicazione Bios | Registri | Cavi Livello Hardware | Livello BIOS | Livello DOS | Tecniche d'Interruzione | Connettori Applicazioni Software | Progettazione | Interfaccia | Download | INDICE

DataSheet| Display LCD Parallela| Stampanti| Tastiera| Timer Seriale| Video| Cursore| RamVideo |

Home

| Pascal| Manuali| Tabelle| Schede Tutorial Assembly| Palestra Assembler

Aggiungi Giobe®2000 ai preferiti

Motore
Ricerca

| Rendi Giobe®2000 pagina di Default

© 2001-2006 - Studio Tecnico ing. Giorgio OBER
Tutti i diritti sono riservati