Porta parallela - Registri interni - Giobe®2000 - Assembler - Assembly - centronics 378 278 input output epp ecp spp

|  | Come Funziona Indirizzi Base Area Comunicaz. Bios Registri Livello Hardware Livello BIOS Livello DOS Tecniche d'Interruzione Connettori Cavi Interfaccia Applicazioni Software Applicazioni Hardware Download INDICE
Porta Parallela

| Messa a Punto | REGISTRI SPP 4/4 [15 di 166]

Il terzo Registro della porta parallela è una porta d'uscita a 4 bit, poiché il connettore rende disponibili sui suoi pin solo 4 degli 8 bit:

bit7 | bit6 | bit5 | bit4 | bit3 | bit2 | bit1 | bit0 | 037AH - 027AH - (03BEH)
Registro di Uscita
|  |  |  |  |  |  | x | bit0 negato in uscita sul pin 1 del connettore
|  |  |  |  |  | x |  | bit1 negato in uscita sul pin 14 del connettore
|  |  |  |  | x |  |  | bit2 in uscita sul pin 16 del connettore
|  |  |  | x |  |  |  | bit3 negato in uscita sul pin 17 del connettore
|  |  | 0 |  |  |  |  | IRQ Enable (non su connettore) (1=abilitato)
|  | 0 |  |  |  |  |  | solo PS/2 !!! (0=SPP, 1=bidirezionale)
x | x | x |  |  |  |  |  | non disponibili sul connettore

Per comodità di consultazione per ogni bit disponibile del registro è riportato anche il corrispondente pin del connettore. Per la natura dell'interfaccia collegata internamente al connettore (dedicata per default ad una stampante!!) il byte che viene posto sulla porta 037AH / 027AH viene trasferito sul connettore solo in parte e comunque manipolato. Sono disponibili solo 4 degli 8 bit e 3 di essi subiscono internamente una inversione logica; in ogni caso il dato rimane sul connettore fino all'esecuzione dell'eventuale successiva istruzione di Out

| Modificando i 4 bit e collegandosi al corrispondente pin sul connettore è possibile (con la dovuta attenzione, possibilmente tramite interfaccia) usare questo registro per il controllo di 4 periferiche On-Off, come relè o led.
| Da punto di vista dei rapporti con la stampante il terzo Registro della porta parallela è la porta d'uscita attraverso la quale il computer invia i segnali di controllo alla stampante.

L'analisi del dettaglio del registro descrive anche 2 bit non presenti sul connettore, ma importanti al fine della gestione di una porta parallela:

| il bit4 è usato per abilitare una eventuale richiesta di interruzioni; se è stato programmato a 1; il dispositivo esterno è autorizzato ad interrompere la cpu ponendo un breve impulso basso sul pin 10 del connettore; dopo ogni reset della porta
| il bit5 è inutilizzato nelle SPP, ma nei modelli dei computer della serie IBM PS/2 è invece molto importante perché controlla la possibilità di rendere bidirezionale la porta dati: nel funzionamento monodirezionale il bit5 deve essere a 0.

| Porta Parallela |  |  | REGISTRI SPP 4/4 |  |  |  |
15 di 166

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166

Parallela » | Come Funziona.. | Indirizzi Base | Area di Comunicazione Bios | Registri | Cavi Livello Hardware | Livello BIOS | Livello DOS | Tecniche d'Interruzione | Connettori Applicazioni Software | Progettazione | Interfaccia | Download | INDICE

DataSheet| Display LCD Parallela| Stampanti| Tastiera| Timer Seriale| Video| Cursore| RamVideo |

Home

| Pascal| Manuali| Tabelle| Schede Tutorial Assembly| Palestra Assembler

Aggiungi Giobe®2000 ai preferiti

Motore
Ricerca

| Rendi Giobe®2000 pagina di Default

© 2001-2006 - Studio Tecnico ing. Giorgio OBER
Tutti i diritti sono riservati