Porta parallela - Come Funziona - Giobe®2000 - Assembler - Assembly - centronics 378 278 input output epp ecp spp

|  | Come Funziona Indirizzi Base Area Comunicaz. Bios Registri Livello Hardware Livello BIOS Livello DOS Tecniche d'Interruzione Connettori Cavi Interfaccia Applicazioni Software Applicazioni Hardware Download INDICE
Porta Parallela

| Come Funziona... | PRESENTAZIONE 4/5 [5 di 166]

| Lo standard IEEE 1284 ha introdotto naturalmente anche le nuove modalità di funzionamento, sostanzialmente quelle usate dalle nostre attuali porte parallele.

EPP - Enhanced Parallel Port

| è il modello di interfaccia disponibile sui moderni computer (AT e ATX) e, pur essendo funzionalmente diverso dal modello standard SPP, mantiene con esso la compatibilità.
| è stata introdotta con lo standard IEEE nel marzo 1994 (numero IEEE P1284-3).
| la sua caratteristica principale è quella di offrire un bus dati bidirezionale veloce, disponendo di un Registro dati in grado di essere sia scritto sia letto; le altre linee di controllo svolgono lo stesso compito di prima, almeno dal punto di vista della eventuale stampante ad esse collegata, ma con significati leggermente diversi, nel contesto di una migliorata funzionalità.
| anche a livello connettore non cambia (almeno apparentemente) nulla.
| la gestione software è stata ottimizzata: con una sola istruzione di I/O è in grado di gestire sia la trasmissione di dati sia la gestione dei meccanismi di handshake con la periferica (non necessariamente, quindi, una stampante).
| per questo la sua velocità va dai 500kbytes ai 2 Mbytes al secondo, in entrambe le direzioni, con punte massime fino a 10Mbytes.
| la velocità e il livello di prestazioni è paragonabile a quelle di una scheda inserita nel bus ISA, per cui è l'ideale per interfacciare periferiche come nastri di backup, hard disk portatili, cd-rom, adattatori di rete, ecc.
| dispone di 8 Registri , di solito individuati dagli indirizzi Base standard (ma se necessario rilocabili). I primi 3 Registri sono ovviamente gli stessi della porta SPP, mentre gli altri supportano le novità della porta.
| la porta EPP può funzionare per leggere/scrivere sia Dati (Data Read e Write) che Indirizzi (Address Read e Write), sebbene il criterio non sia prefissato dalle norme dello standard.

| Porta Parallela |  |  | PRESENTAZIONE 4/5 |  |  |  |
5 di 166

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166

Parallela » | Come Funziona.. | Indirizzi Base | Area di Comunicazione Bios | Registri | Cavi Livello Hardware | Livello BIOS | Livello DOS | Tecniche d'Interruzione | Connettori Applicazioni Software | Progettazione | Interfaccia | Download | INDICE

DataSheet| Display LCD Parallela| Stampanti| Tastiera| Timer Seriale| Video| Cursore| RamVideo |

Home

| Pascal| Manuali| Tabelle| Schede Tutorial Assembly| Palestra Assembler

Aggiungi Giobe®2000 ai preferiti

Motore
Ricerca

| Rendi Giobe®2000 pagina di Default

© 2001-2006 - Studio Tecnico ing. Giorgio OBER
Tutti i diritti sono riservati