Porta parallela - Progetti Hardware - Giobe®2000 - Assembler - Assembly - centronics 378 278 input output epp ecp spp

|  | Come Funziona Indirizzi Base Area Comunicaz. Bios Registri Livello Hardware Livello BIOS Livello DOS Tecniche d'Interruzione Connettori Cavi Interfaccia Applicazioni Software Applicazioni Hardware Download INDICE
Porta Parallela

| Applicazioni Hardware | VISIBILITA PORTE DI I/O 2/8 [158 di 166] in ambiente Windows2000/NT/XP

Visibilità Porta Parallela - Istruzioni per la corretta Messa a Punto del Sistema
[1 di 6] Contenuto dell'archivio d'installazione Config_LPT1.zip

| L'archivio Config_LPT1.zip è un file autospacchettante da scaricare e decomprimere (disponendo di WinZip) [NB!] nella cartella radice del disco C (C:\).
| La decompressione del file ZIP (cliccando su di esso dentro il Gestore Risorse, disponendo di WinZip) crea la cartella C:\Configura LPT1 contenente i link agli eseguibili di configurazione e di test e la cartella C:\Configura LPT1\Bin con tutti i files necessari per l'installazione e la messa a punto:

In dettaglio:

Config_LPT1 (.Lnk) verifica se il sistema è correttamente predisposto (configurato) per riconoscere la porta parallela; poichè il driver non è ancora disponibile segnalerà che il sistema non è configurato e suggerirà di configurarlo lanciando Config IO:

Config_IO (.Lnk) provvede all'installazione automatica dei driver necessari a Win2000/NT/XP per riconoscere, in generale, l'input/output diretto e, in particolare, l'accesso a basso livello alla porta parallela; il programma è intelligente perchè, se lanciato a sistema configurato, evita successive inutili reinstallazioni:

Da notare che durante la (prima e unica) installazione viene invece chiesto di mettere in esecuzione il programma DLPortIO_install, offerto freeware dalla Scientific Software Tools, Inc ( www.sstnet.com), proprietaria dei driver in grado di assicurare le funzioni di I/O hardware, come vedremo nella pagina successiva

Test_LPT_Win (.Lnk) consente di verificare la funzionalità del driver in ambiente Windows, naturalmente se è regolarmente installato

| Test_LPT_Dos (.Lnk) consente di verificare la funzionalità del driver in ambiente DOS a pieno schermo, naturalmente se è regolarmente installato

| Porta Parallela |  |  | VISIBILITA PORTE DI I/O 2/8 in ambiente Windows2000/NT/XP |  |  |  |
158 di 166

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166

Parallela » | Come Funziona.. | Indirizzi Base | Area di Comunicazione Bios | Registri | Cavi Livello Hardware | Livello BIOS | Livello DOS | Tecniche d'Interruzione | Connettori Applicazioni Software | Progettazione | Interfaccia | Download | INDICE

DataSheet| Display LCD Parallela| Stampanti| Tastiera| Timer Seriale| Video| Cursore| RamVideo |

Home

| Pascal| Manuali| Tabelle| Schede Tutorial Assembly| Palestra Assembler

Aggiungi Giobe®2000 ai preferiti

Motore
Ricerca

| Rendi Giobe®2000 pagina di Default

© 2001-2006 - Studio Tecnico ing. Giorgio OBER
Tutti i diritti sono riservati