Porta parallela - Come Funziona - Giobe®2000 - Assembler - Assembly - centronics 378 278 input output epp ecp spp

|  | Come Funziona Indirizzi Base Area Comunicaz. Bios Registri Livello Hardware Livello BIOS Livello DOS Tecniche d'Interruzione Connettori Cavi Interfaccia Applicazioni Software Applicazioni Hardware Download INDICE
Porta Parallela

| Come Funziona... | PRESENTAZIONE 5/5 [6 di 166]

ECP - Extended Capabilities Port

| definita insieme alla precedente con lo standard IEEE nel marzo 1994 (numero IEEE P1284-3) ne ricalca e migliora le caratteristiche; tra l'altro prevede l'impiego del DMA (Direct Memory) e dispone di Registro FIFO (First Input First Output) in grado di contenere fino a 16 bytes sia in ricezione che in trasmissione.
| è in grado di trattare i dati con codifiche di compressione RLE (Run Lenght Encoding) prima di spedirli a destinazione, al fine di ottimizzare il rendimento del collegamento; il rapporto di compressione può essere spinto fino a 64:1, ideale per periferiche come Scanner e Stampanti, chiamate a gestire informazioni molto spesso ripetitive.
| i segnali sul connettore sono funzionalmente del tutto diversi da quelli degli standard precedenti.
| la velocità massima, con l'intervento del DMA su un computer ISA è di 2,4 Mbytes.
| dispone di 6 Registri multifunzionali: oltre ai 3 calssici della SPP ne ha altri 3, 2 dei quali a 16 bit, in grado di collocare i dati (o gli indirizzi) sulle linee d'uscita generando contemporaneamente i segnali di handshaking (un po' come la EPP)
| alcuni di questi nuovi Registri implementano e si occupano del FIFO.
| l'obbiettivo della ECP è quello di migliorare la porta parallela per gli ambienti plug-and-play e Windows, incrementando le prestazioni della sua interfaccia bidirezionale.
| le ECP usano la tecnica dell'indirizzamento logico del canale dati, ottimizzando la gestione di periferiche multifunzione (come uno Scanner/stampante).

| I moderni computer montano porte EPP/ECP per assicurare le alte velocità garantite da questo standard; siccome talvolta questo pregio può risultare controproducente è sempre possibile intervenire sul Setup del computer (tenendo premuto il tasto Canc (Del)) durante la fase di caricamento iniziale, per configurare la porta come SPP.

| Porta Parallela |  |  | PRESENTAZIONE 5/5 |  |  |  |
6 di 166

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166

Parallela » | Come Funziona.. | Indirizzi Base | Area di Comunicazione Bios | Registri | Cavi Livello Hardware | Livello BIOS | Livello DOS | Tecniche d'Interruzione | Connettori Applicazioni Software | Progettazione | Interfaccia | Download | INDICE

DataSheet| Display LCD Parallela| Stampanti| Tastiera| Timer Seriale| Video| Cursore| RamVideo |

Home

| Pascal| Manuali| Tabelle| Schede Tutorial Assembly| Palestra Assembler

Aggiungi Giobe®2000 ai preferiti

Motore
Ricerca

| Rendi Giobe®2000 pagina di Default

© 2001-2006 - Studio Tecnico ing. Giorgio OBER
Tutti i diritti sono riservati