Porta parallela - Interfaccia Temporizzazioni - Giobe®2000 - Assembler - Assembly - centronics 378 278 input output epp ecp spp

|  | Come Funziona Indirizzi Base Area Comunicaz. Bios Registri Livello Hardware Livello BIOS Livello DOS Tecniche d'Interruzione Connettori Cavi Interfaccia Applicazioni Software Applicazioni Hardware Download INDICE
Porta Parallela

| Interfaccia Hardware | SPP BIDIREZIONALE [43 di 166]

| Sebbene il trasferimento dei dati attraverso la porta parallela SPP sia monodirezionale ci sono i presupposti per collegare e gestire il trasferimento bidirezionale dei dati tra il computer ed un secondo dispositivo, per esempio un secondo computer.
| Naturalmente le porte evolute EPP/ ECP sono già in grado di assicurare al meglio questa caratteristica
| La porta parallela SPP gestisce senza problemi 8 bit in uscita (tramite le linee in uscita dal Registro Dati (0378H/0278H) ma per poter leggere anche 8 bit in ingresso si devono multiplexare 4 delle 5 linee del Registro di Stato 0379H/0279H.
| La scelta è assolutamente libera, ma conoscendo la struttura d'ingresso dell'interfaccia Centronics SPP conviene utilizzare le linee assunte dai pin 11, 10, 12 e 13 del connettore, nella sequenza indicata.
| Con questa scelta i segnali logici applicati sono leggibili direttamente nel nibble (4 bit) alto del Registro d'ingresso

Se si riesce a fornire sulle 4 linee d'ingresso le 2 metà di un byte (8 bit) il gioco è fatto! Per questo scopo torna utile il quadruplo doppio deviatore (da 2 a 1) realizzato dal multiplexer 74LS157 collegato da un lato agli 8 switch e dall'altro alle 4 linee del connettore.

L'osservazione dello schema mette in evidenza:

| è necessaria una fonte di alimentazione esterna (di +5V)
| la linea d'ingresso associata al pin 11 del connettore è invertita internamente da hardware; questo fatto obbliga il programmatore a invertire a sua volta da software il valore del bit letto dal registro.
| il multiplexer opera la doppia lettura in funzione del valore applicato al suo piedino di selezione (pin 1): con uno 0 sposta in uscita i 4 bit letti dagli ingressi di tipo "A" (cioè gli switch sw 7- sw 4); con un 1 sposta in uscita i 4 bit letti dagli ingressi di tipo "B" (cioè gli switch sw 3- sw 0).
| se nessuno degli switch è stato toccato la parola a 8 bit ricostruita dal programma deve essere 11111111.

| Porta Parallela |  |  | SPP BIDIREZIONALE |  |  |  |
43 di 166

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166

Parallela » | Come Funziona.. | Indirizzi Base | Area di Comunicazione Bios | Registri | Cavi Livello Hardware | Livello BIOS | Livello DOS | Tecniche d'Interruzione | Connettori Applicazioni Software | Progettazione | Interfaccia | Download | INDICE

DataSheet| Display LCD Parallela| Stampanti| Tastiera| Timer Seriale| Video| Cursore| RamVideo |

Home

| Pascal| Manuali| Tabelle| Schede Tutorial Assembly| Palestra Assembler

Aggiungi Giobe®2000 ai preferiti

Motore
Ricerca

| Rendi Giobe®2000 pagina di Default

© 2001-2006 - Studio Tecnico ing. Giorgio OBER
Tutti i diritti sono riservati