Porta parallela - Registri interni - Giobe®2000 - Assembler - Assembly - centronics 378 278 input output epp ecp spp

|  | Come Funziona Indirizzi Base Area Comunicaz. Bios Registri Livello Hardware Livello BIOS Livello DOS Tecniche d'Interruzione Connettori Cavi Interfaccia Applicazioni Software Applicazioni Hardware Download INDICE
Porta Parallela

| Messa a Punto | REGISTRI EPP 2/3 [17 di 166]

|  | Aggiunto 15 settembre 2003

| Il secondo Registro della porta parallela è una porta d'ingresso:

| bit7 | bit6 | bit5 | bit4 | bit3 | bit2 | bit1 | bit0 | 0379H - 0279H
Registro di Stato
|  |  |  |  |  |  | 1 | Errore Time Out (non su connettore) [Errore su SPP]
|  |  |  |  | x | x |  | non utilizzati
|  |  |  | x |  |  |  | (pin 15) [Error su SPP]
|  |  | x |  |  |  |  | (pin 13) [Selected su SPP]
|  | x |  |  |  |  |  | (pin 12) [Paper End su SPP]
| 0 |  |  |  |  |  |  | InterruptReq (pin 10) [Acknowledge su SPP]
0 |  |  |  |  |  |  |  | Wait (pin 11) [Busy invertito su SPP]

| Per comodità di consultazione per ogni bit disponibile del registro è riportato anche il corrispondente pin del connettore EPP; il processore legge il dato dal connettore solo quando viene eseguita un'istruzione di In.

La Tabella elenca i nuovi segnali e ricorda quelli dello standard centronics SPP:

| InterruptReq sul pin 10: la periferica può forzare questo segnale per interrompere il computer sul fronte di salita del segnale prodotto su questa linea.
| Wait sul pin 11: la periferica mette bassa questa linea per avvisare il computer che non è in grado di completare il trasferimento di un dato o di un indirizzo; la lettura di questo segnale, da parte del computer, favorisce le periferiche lente, lasciando loro tutto il tempo necessario ad incamerare il dato. La periferica utilizza questo strumento per immettere tanti stati di attesa quanti ritiene siano necessari.

| sui pin 12, pin 13 e pin 15 le linee non portano segnali ufficiali.

Il comportamento delle porte EPP nelle operazione di Input/Output può variare in misura notevole da costruttore a costruttore, rivelandosi talvolta problematico; a questo proposito va sottolineato che:

| lo scambio d'informazione può avvenire soltanto se i cicli di lettura o scrittura iniziano con Wait a 0, come si può facilmente verificare dai diagrammi temporali sia per l' In/Out Dati (Registro 037CH/027CH) che per l' In/Out Indirizzi (Registro 037BH/027BH)
| di solito è la periferica che scrive questa linea ed è il computer che la legge, come detto sopra
| se Wait=1 mentre si da comando di I/O la porta EPP segnala errore (di TimeOut) mettendo a 1 il bit0 del Registro di Stato 0379H/0279H

Dunque, anche se non si tratta di una regola assoluta, prima di ogni operazione di Input/Output può essere conveniente:

| verificare lo stato della linea Wait
| controllare l'eventuale errore di TimeOut verificando in polling il bit0 di citato registro

| Porta Parallela |  |  | REGISTRI EPP 2/3 |  |  |  |
17 di 166

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166

Parallela » | Come Funziona.. | Indirizzi Base | Area di Comunicazione Bios | Registri | Cavi Livello Hardware | Livello BIOS | Livello DOS | Tecniche d'Interruzione | Connettori Applicazioni Software | Progettazione | Interfaccia | Download | INDICE

DataSheet| Display LCD Parallela| Stampanti| Tastiera| Timer Seriale| Video| Cursore| RamVideo |

Home

| Pascal| Manuali| Tabelle| Schede Tutorial Assembly| Palestra Assembler

Aggiungi Giobe®2000 ai preferiti

Motore
Ricerca

| Rendi Giobe®2000 pagina di Default

© 2001-2006 - Studio Tecnico ing. Giorgio OBER
Tutti i diritti sono riservati