Porta parallela - Applicazioni Software - Giobe®2000 - Assembler - Assembly - centronics 378 278 input output epp ecp spp

|  | Come Funziona Indirizzi Base Area Comunicaz. Bios Registri Livello Hardware Livello BIOS Livello DOS Tecniche d'Interruzione Connettori Cavi Interfaccia Applicazioni Software Applicazioni Hardware Download INDICE
Porta Parallela

| Applicazioni Software | PROGETTI ASM [49 di 166]

|  | Aggiornato 28 ottobre 2003

| █ █ █ █ |  | Entry Point (questa pagina)
| █ █ █ █ |  | INPUT dati a 8 bit su SPP da 0379H con Mpx 74LS157
| █ █ █ █ |  | INPUT dati a 8 bit su SPP da 0379H con buffer 3-state non invertente 74LS241
| █ █ █ █ |  | INPUT dati a 16 bit su SPP da 0379H con buffer 3-state non invertente 74LS244
| █ █ █ █ |  | OUTPUT dati a 8 bit su SPP verso 0378H - codici Ascii su batteria di 8 led
| █ █ █ █ |  | OUTPUT dati a 8 bit su SPP verso 0378H - effetto SuperCar su batteria di 8 led
| █ █ █ █ |  | INPUT dati a 8 bit su SPP da 0379H prodotti da ADC ( con convertitore ADC0804)
| █ █ █ █ |  | INPUT dati a 5 bit su SPP da 0379H ( Contatto diretto sui pin abilitati)

█ █ █ █ INPUT dati a 8 bit su SPP da 0378H bidirezionale ( contatto diretto sui pin abilitati)
█ █ █ █ INPUT dati a 8 bit su EPP da 037CH bidirezionale ( contatto diretto sui pin abilitati)
█ █ █ █ INPUT indirizzi a 8 bit su EPP da 037BH bidirezionale ( contatto diretto sui pin abilitati)
█ █ █ █ OUTPUT dati a 16 bit su SPP da 0378H ( Interfaccia con 2 memorie D-Type '374)
█ █ █ █ OUTPUT dati a 32 bit su SPP da 0378H ( Interfaccia con 4 memorie D-Type '374)
█ █ █ █ OUTPUT dati a 64 bit su SPP da 0378H ( Interfaccia con 8 memorie D-Type '374)
█ █ █ █ Gestione Modulo LCD: messaggio 2 x 16 ( con controller HD44780)
█ █ █ █ Gestione Modulo LCD: editor 2x16 (versione Rallo) ( con controller HD44780)
█ █ █ █ Gestione Modulo LCD: editor 2x16 (versione Giobe) ( con controller HD44780)
█ █ █ █ Gestione Modulo LCD: editor avanzato 2x16,20,24,32,40 ( con controller HD44780)
█ █ █ █ Stampa su carta a livello Registri di stringhe ASCII: Messaggi
█ █ █ █ Stampa su carta a livello Registri di stringhe ASCII: tutte le Tipologie
█ █ █ █ Stampa su carta a livello BIOS di stringhe ASCII: Messaggi
█ █ █ █ Stampa su carta a livello BIOS di stringhe ASCII: Messaggi da tastiera

Scarica in blocco tutti i Progetti della Sezione dedicata alla Porta Parallela

Scarica in blocco tutti i Progetti della Sezione dedicata alla gestione di un Modulo LCD

Scarica in blocco tutti i Progetti della Sezione dedicata alla gestione di una Stampante

| Porta Parallela |  |  | PROGETTI ASM |  |  |  |
49 di 166

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166

Parallela » | Come Funziona.. | Indirizzi Base | Area di Comunicazione Bios | Registri | Cavi Livello Hardware | Livello BIOS | Livello DOS | Tecniche d'Interruzione | Connettori Applicazioni Software | Progettazione | Interfaccia | Download | INDICE

DataSheet| Display LCD Parallela| Stampanti| Tastiera| Timer Seriale| Video| Cursore| RamVideo |

Home

| Pascal| Manuali| Tabelle| Schede Tutorial Assembly| Palestra Assembler

Aggiungi Giobe®2000 ai preferiti

Motore
Ricerca

| Rendi Giobe®2000 pagina di Default

© 2001-2006 - Studio Tecnico ing. Giorgio OBER
Tutti i diritti sono riservati