Porta parallela - Interfaccia Temporizzazioni - Giobe®2000 - Assembler - Assembly - centronics 378 278 input output epp ecp spp

|  | Come Funziona Indirizzi Base Area Comunicaz. Bios Registri Livello Hardware Livello BIOS Livello DOS Tecniche d'Interruzione Connettori Cavi Interfaccia Applicazioni Software Applicazioni Hardware Download INDICE
Porta Parallela

| Interfaccia Hardware | CARATTERISTICHE ECP 1/5 [38 di 166]

█ █ █ █

Caratteristiche ECP (questa pagina)
generalità - 1
generalità - 2
ciclo dati/comandi in avanti
ciclo dati/comandi indietro
considerazioni finali

Le porte parallele ECP sono molto diverse sia dalle SPP che dalle EPP; tuttavia sono perfettamente compatibili con entrambe; quando la ECP lavora emulando le precedenti porte i segnali del connettore vanno intesi con i nomi e le funzioni di queste ultime; quando invece lavora in modo nativo i nomi sono quelli riassunti nella seguente Tabella:

pin | Segnale su ECP | I/O | attivo | Segnale su SPP | Segnale su EPP
1 | HostClk | Out | basso | Strobe | Write
10 | PeriphClk | In | basso | Acknowledge | InterruptReq
11 | PeriphAck | In | basso | Busy | Wait
12 | AckReverse | In | basso | Paper End | definito Utente
13 | Xflag | In | basso | Selected | definito Utente
14 | HostAck | Out | basso | AutoFeed | DStrobe
15 | PeriphRequest | In | basso | Error | definito Utente
16 | ReverseRequest | Out | basso | Init | Init
17 | 1284Active | Out | basso | Select in | AStrobe

La Tabella è un estratto di quella che descrive il connettore ECP e aiuta ad evidenziare le differenze con lo standard SPP (e con le EPP):

| sul pin 1 il segnale Strobe è sostituito con HostClk: la scheda (host) porta basso questo segnale quando c'è un dato valido sulla sua uscita (direzione diretta); il fronte di salita di questo segnale (quando torna alto) può essere usato per sincronizzare la lettura da parte della periferica.
| sul pin 10 il segnale Acknowledge è sostituito con PeriphClk: la periferica porta basso questo segnale quando c'è un dato valido sulla sua uscita (direzione inversa); il fronte di salita di questo segnale (quando torna alto) può essere usato per sincronizzare la lettura da parte della porta (host).
| sul pin 11 il segnale Busy è sostituito con PeriphAck: la periferica, se la direzione è inversa (uscita dalla essa), porta alto questo segnale quando è in atto un ciclo di dati e basso quando invece è in atto un ciclo di comando.

| sul pin 12 il segnale Paper End è sostituito con AckReverse: la periferica porta basso questo segnale per indicare che ha riconosciuto la richiesta di circolazione di bytes in direzione inversa e alto per indicare che ha riconosciuto la richiesta di circolazione di bytes in direzione diretta.
| sul pin 13 il segnale Selected è sostituito con Xflag: la periferica porta alto questo segnale (flag di estensibilità) per indicare che sta lavorando in modo ECP (modo3, Modo FIFO ECP, 1284 transfer mode) e basso quando esce da questa modalità.
| sul pin 14 il segnale AutoFeed è sostituito con HostAck: la scheda (host), se la direzione è diretta (uscita dall'host), porta alto questo segnale quando è in atto un ciclo di dati e basso quando invece è in atto un ciclo di comando.
| sul pin 15 il segnale Error è sostituito con PeriphRequest: la periferica porta basso questo segnale per richiedere un trasferimento di bytes in direzione inversa ; questa linea può essere usata per interrompere la scheda.
| sul pin 16 il segnale Init è sostituito con ReverseRequest: la scheda (host) porta basso questo segnale per richiedere un canale di trasmissione in direzione inversa e alto per richiedere un canale di trasmissione in direzione diretta
| sul pin 17 il segnale Select in è sostituito con 1284Active: la scheda (host) porta alto questo segnale quando lavora in modo ECP (modo3, Modo FIFO ECP, 1284 transfer mode) e basso quando esce da questa modalità.

| Porta Parallela |  |  | CARATTERISTICHE ECP 1/5 |  |  |  |
38 di 166

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166

Parallela » | Come Funziona.. | Indirizzi Base | Area di Comunicazione Bios | Registri | Cavi Livello Hardware | Livello BIOS | Livello DOS | Tecniche d'Interruzione | Connettori Applicazioni Software | Progettazione | Interfaccia | Download | INDICE

DataSheet| Display LCD Parallela| Stampanti| Tastiera| Timer Seriale| Video| Cursore| RamVideo |

Home

| Pascal| Manuali| Tabelle| Schede Tutorial Assembly| Palestra Assembler

Aggiungi Giobe®2000 ai preferiti

Motore
Ricerca

| Rendi Giobe®2000 pagina di Default

© 2001-2006 - Studio Tecnico ing. Giorgio OBER
Tutti i diritti sono riservati