Porta parallela - Interfaccia Temporizzazioni - Giobe®2000 - Assembler - Assembly - centronics 378 278 input output epp ecp spp

|  | Come Funziona Indirizzi Base Area Comunicaz. Bios Registri Livello Hardware Livello BIOS Livello DOS Tecniche d'Interruzione Connettori Cavi Interfaccia Applicazioni Software Applicazioni Hardware Download INDICE
Porta Parallela

| Interfaccia Hardware | CARATTERISTICHE ECP 4/5 [41 di 166]

Cicli di trasferimento Dati/Comandi Indietro (da periferica a scheda)

Ciclo DATI: la periferica trasmette bytes di dato alla ECP:

| la scheda porta basso il segnale ReverseRequest per chiedere un canale di trasmissione in direzione inversa.
| la periferica riconosce la richiesta di canale inverso portando basso il segnale AckReverse.
| la periferica scrive il byte di dato sulle linee Data del connettore (pin 2÷pin 9) e forza alto il segnale PeriphAck per indicare che è in atto un ciclo dato.
| la periferica forza basso il segnale PeriphClk per indicare che il byte di dato è valido.
| la scheda riconosce la presenza di dato valido forzando alto il segnale HostAck.
| la periferica riporta alto il segnale PeriphClk; il fronte di salita così generato dovrebbe essere utilizzato dalla scheda per sincronizzare la lettura del dato dentro di sè.

la scheda riporta basso il segnale HostAck per indicare che è pronta a ricevere il prossimo dato.

Ciclo COMANDI: la periferica trasmette bytes di comando alla ECP(un byte di comando o è un contatore RLE o è un indirizzo di canale; nel primo caso il suo bit7 è uguale a 0; nel secondo, a 1):

| la scheda porta basso il segnale ReverseRequest per chiedere un canale di trasmissione in direzione inversa.
| la periferica riconosce la richiesta di canale inverso portando basso il segnale AckReverse.
| la periferica scrive il byte di comando sulle linee Data del connettore (pin 2÷pin 9) e forza basso il segnale PeriphAck per indicare che è in atto un ciclo comando.
| la periferica forza basso il segnale PeriphClk per indicare che il byte di comando è valido.
| la scheda riconosce la presenza di dato valido forzando alto il segnale HostAck.
| la periferica riporta alto il segnale PeriphClk; il fronte di salita così generato dovrebbe essere utilizzato dalla scheda per sincronizzare la lettura del dato dentro di sè.

la scheda riporta basso il segnale HostAck per indicare che è pronta a ricevere il prossimo dato.

| Porta Parallela |  |  | CARATTERISTICHE ECP 4/5 |  |  |  |
41 di 166

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166

Parallela » | Come Funziona.. | Indirizzi Base | Area di Comunicazione Bios | Registri | Cavi Livello Hardware | Livello BIOS | Livello DOS | Tecniche d'Interruzione | Connettori Applicazioni Software | Progettazione | Interfaccia | Download | INDICE

DataSheet| Display LCD Parallela| Stampanti| Tastiera| Timer Seriale| Video| Cursore| RamVideo |

Home

| Pascal| Manuali| Tabelle| Schede Tutorial Assembly| Palestra Assembler

Aggiungi Giobe®2000 ai preferiti

Motore
Ricerca

| Rendi Giobe®2000 pagina di Default

© 2001-2006 - Studio Tecnico ing. Giorgio OBER
Tutti i diritti sono riservati