Porta parallela - Tecniche d'Interruzione - Giobe®2000 - Assembler - Assembly - centronics 378 278 input output epp ecp spp

|  | Come Funziona Indirizzi Base Area Comunicaz. Bios Registri Livello Hardware Livello BIOS Livello DOS Tecniche d'Interruzione Connettori Cavi Interfaccia Applicazioni Software Applicazioni Hardware Download INDICE
Porta Parallela

| Programmazione | TECNICHE D'INTERRUZIONE [30 di 166]

| Sebbene la porta parallela sia in genere usata in polling (cioè richieda l'assistenza continua del processore nelle fasi di lettura delle sue linee d'ingresso) l'interfaccia posta all'interno del computer prevede la possibilità di generare dall'esterno un segnale in grado di interrompere la cpu.
| L'uso della parallela sotto interruzione nella gestione di una stampante è descritto in questa pagina, tecnica di interruzione.
| Difficilmente i driver delle stampanti gestiscono la porta da cui dipendono con tecnica di INT, ma è detto che non possa tornar utile nell'uso libero della porta stessa.

| Osservando l'interfaccia della porta parallela possiamo concludere che qualunque dispositivo esterno è autorizzato ad interrompere il processore solo se il bit4 del Registro di controllo (uscita) 037AH/027AH (realizzato dall'integrato 74LS174, contenente 6 latch D-type) è stato programmato a 1; altrimenti le eventuali richieste di interruzione sono disabilitate.

| Il sistema riserva alla porta parallela 2 livelli di interruzione: la IRQ7 per la porta LPT1, 0378H/03BCH e la IRQ5 per la porta LPT2, 0278H.
| Se l'interruzione è abilitata e la richiesta è arrivata da IRQ7 la CPU fa partire la procedura di servizio INT 0FH; se invece è arrivata da IRQ5 la procedura di servizio è la INT 0DH.

| è curioso osservare che anche la linea interna usata per controllare l'abilitazione a interrompere la Cpu sulla linea IRQ7 è monitorabile facendo un In sul bit4 del Registro di controllo (uscita) 037AH/027AH usato in lettura, in modo assolutamente improprio per soli fini diagnostici.

| Se il nostro dispositivo esterno è autorizzato ad interrompere (bit4 di 037AH/027AH a 1) la linea che arriva al pin 10 del connettore viene fisicamente collegata internamente alla linea IRQ7.

| Il nostro dispositivo esterno può dunque interrompere il processore fornendo un breve impulso basso (almeno 5 microsecondi) sul pin 10 del connettore; esso viene internamente copiato su IRQ7 e, non appena torna a 1 (cioè sul fronte di salita) il controllore delle interruzioni 8259 attiva il servizio dell'interruzione.

Possiamo notare che la linea interna collegata al pin 10 del connettore è bufferizzata da un inverter invertente trigger di Shmitt (1/6 di 74LS14), a valle del quale:

| viene di nuovo invertita dal Registro d'ingresso 0379H/0279H e resa monitorabile (in polling) sul suo bit6.

viene controllata da un buffer non invertente three-state (1/4 di 74LS125): se osserva che:

| se le interruzioni non sono autorizzate (bit4 del Registro 037AH/027AH a 0) la linea IRQ7 è a 1 per effetto del resistore da 4,7k; se non ci fosse questo resistore la linea sarebbe pericolosamente fluttuante (cioè scollegata) dato che l'uscita del buffer è in condizioni di alta impedenza.
| se invece è possibile interrompere via porta parallela (bit4 del Registro 037AH/027AH a 1) è possibile controllare la linea IRQ7 direttamente dalla porta parallela (attraverso il suo pin 10).

| Le considerazioni fin qui prodotte valgono in generale; può tornar utile sottolineare, peraltro, che le porte EPP sono in grado di gestire un segnale dedicato esplicitamente alla richiesta interruzioni, InterruptReq, disponibile ancora sul pin 10 del connettore, la dove la SPP riceveva il segnale Acknowledge, per cui in effetti non cambia nulla.

| Porta Parallela |  |  | TECNICHE D'INTERRUZIONE |  |  |  |
30 di 166

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166

Parallela » | Come Funziona.. | Indirizzi Base | Area di Comunicazione Bios | Registri | Cavi Livello Hardware | Livello BIOS | Livello DOS | Tecniche d'Interruzione | Connettori Applicazioni Software | Progettazione | Interfaccia | Download | INDICE

DataSheet| Display LCD Parallela| Stampanti| Tastiera| Timer Seriale| Video| Cursore| RamVideo |

Home

| Pascal| Manuali| Tabelle| Schede Tutorial Assembly| Palestra Assembler

Aggiungi Giobe®2000 ai preferiti

Motore
Ricerca

| Rendi Giobe®2000 pagina di Default

© 2001-2006 - Studio Tecnico ing. Giorgio OBER
Tutti i diritti sono riservati