Porta parallela - Home - Giobe®2000 - Assembler - Assembly - centronics 378 278 input output epp ecp spp

|  | DataSheet Visualizzatore LCD Tastiera Porta Parallela Porta Seriale Stampanti Timer di Sistema Sottosistema Video Cursore RamVideo INDICE TEMI

| Porta Parallela | PER TUTTI [1 di 166]

LA SEZIONE DEDICATA ALLA PORTA PARALLELA E' STATA VISITATA VOLTE...

| La porta parallela è una delle risorse più importanti del tuo computer; la sua utilità è legata sostanzialmente alla possibilità di trasferire informazioni al "resto del mondo" nel modo più naturale possibile, almeno dal punto di vista di un computer...
| Questa porta è nata per garantire il collegamento con una stampante ma, data la sua naturale semplicità, è spesso utilizzata anche per gestire altri dispositivi come scanner e memorie di massa esterne.
| Per l'utente più smaliziato essa rappresenta una autentica fortuna; con l'aggiunta di una piccola interfaccia (un dispositivo di facile costruzione e di costo relativamente basso) può utilizzare la potenza di elaborazione del computer per controllare qualunque periferica (per esempio gli effetti luminosi delle lampade di una discoteca, o i motori di un plotter, o i sensori e gli allarmi di un impianto di antifurto).

| Guardando la parte posteriore del computer scopriamo il connettore, cioè l'oggetto che rappresenta fisicamente la porta parallela; il suo aspetto è inconfondibile: mostra 25 forellini (cioè è di tipo femmina) disposti su 2 file, l'una, di 13, sfalsata rispetto all'altra, di 12.
| Talvolta vicino ad esso ce n'è un altro, di forma e dimensioni uguali, ma di tipo maschio, cioè con 25 spinotti dorati al posto dei forellini: si tratta di una porta seriale, cioè di tutt'altra cosa; per questo, per limitare gli errori di collegamento, le 2 porte sono sostanzialmente diverse; è molto probabile invece che, al posto di quest'ultimo ce ne siano 2 più piccoli, entrambi di tipo maschio, ma con 9 spinotti: sono 2 porte seriali.

| Quasi tutti i forellini del connettore sono portatori di informazione; i fili conduttori che partono da essi (dall'interno, dentro il computer) corrispondono ad altrettante linee logiche sulle quali il processore mette i livelli logici adatti al controllo della stampa su carta o di qualunque altra funzione che desideriamo operare con l'esterno.

| La porta parallela può allora essere intesa come un gruppo di porte logiche attraverso le quali trasmettere o ricevere informazione binaria.

| Solo 17 dei 25 forellini portano informazione: dodici sono linee d'uscita e 5 sono linee d'ingresso.

| I rimanenti otto forellini sono, di solito, collegati internamente tra di loro e forniscono il riferimento "di massa", cioè un punto di collegamento indispensabile per garantire la comunicazione con gli oggetti chiamati a condividere l'informazione con il computer; la regola vuole che, se il controllore e il controllato non hanno la massa in comune, nessun controllo è affidabile e sicuro...

| Se si incuriosito passa alla pagine successiva...

| Porta Parallela |  |  | PER TUTTI |  |  |  |
1 di 166

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166

Parallela » | Come Funziona.. | Indirizzi Base | Area di Comunicazione Bios | Registri | Cavi Livello Hardware | Livello BIOS | Livello DOS | Tecniche d'Interruzione | Connettori Applicazioni Software | Progettazione | Interfaccia | Download | INDICE

DataSheet| Display LCD Parallela| Stampanti| Tastiera| Timer Seriale| Video| Cursore| RamVideo |

Home

| Pascal| Manuali| Tabelle| Schede Tutorial Assembly| Palestra Assembler

Aggiungi Giobe®2000 ai preferiti

Motore
Ricerca

| Rendi Giobe®2000 pagina di Default

© 2001-2006 - Studio Tecnico ing. Giorgio OBER
Tutti i diritti sono riservati