Porta parallela - Come Funziona - Giobe®2000 - Assembler - Assembly - centronics 378 278 input output epp ecp spp

|  | Come Funziona Indirizzi Base Area Comunicaz. Bios Registri Livello Hardware Livello BIOS Livello DOS Tecniche d'Interruzione Connettori Cavi Interfaccia Applicazioni Software Applicazioni Hardware Download INDICE
Porta Parallela

| Come Funziona... | PRESENTAZIONE 1/5 [2 di 166]

| █ █ █ █ |  | Generalità (questa pagina)
| █ █ █ █ |  | SPP
| █ █ █ █ |  | SPP modificata
| █ █ █ █ |  | EPP
| █ █ █ █ |  | ECP

| La porta parallela è stata aggiunta alla dotazione del computer per consentire il collegamento di una stampante; col tempo i costruttori si sono resi conto della praticità di questa via di comunicazione, approntando altre periferiche in grado di fruire delle sue caratteristiche.
| Naturalmente anche noi, comuni mortali, possiamo appoggiarci con successo a questa porta, senza dimenticare che il suo utilizzo sarà comunque soggetto ai limiti imposti dalla sua nativa natura di interfaccia per stampante.

| La porta parallela è, di norma, integrata nella scheda madre. Questo fatto suggerisce di trattarla con estrema cura: se usata in modo improprio può portare al sacrificio di una parte piuttosto costosa del tuo computer...
| Le linee di una porta parallela non sono adatte ad erogare corrente (massimo 2 o 3 mA) mentre in certe occasioni possono assorbire fino a 24 mA. La curiosità del lettore coraggioso sarà soddisfatta nelle schede successive.

| Queste indicazioni dovrebbero scoraggiare chiunque a utilizzare la propria parallela con sufficienza e superficialità; la porta non è assolutamente in grado di erogare una corrente degna di questo nome, per cui, per non rischiare tutta la scheda madre (a cui la parallela appartiene...) è cosa buona e giusta immettere uno bel "bufferino" di corrente (un integrato 74LS244) tra porta e utilizzatore.

La trasmissione dei dati via parallela è relativamente veloce (certamente più veloce della seriale), ma è soggetta a 2 problemi:

| per garantire il trasferimento dei dati sono necessari molti fili (almeno 18, dovendo garantire anche la massa)
| la trasmissione diventa a rischio se si superano i 4 o 5 metri, molto meno di quelli possibili con la seriale.

| Rispetto alla porta seriale (che si basa su un integrato dedicato, in grado di organizzare da hardware tutti i controlli necessari alla ricetrasmissione) la porta parallela viene generalmente gestita da software, con riferimento ai suoi Registri interni, fisicamente assimilabili alle classiche interfacce di input (74LS244) e di output (74LS374).
| La programmazione della porta parallela non si discosta da quella delle altre periferiche importanti; non appena il computer ha superato la fase iniziale di bootstrap, il sistema conosce con certezza il numero di porte parallele di cui può disporre ed è quindi pronto a garantirne la programmazione.
| Non bisogna dimenticare che questa via di comunicazione è nata per supportare le stampanti, per cui se si desidera utilizzarla per altri scopi risente dei limiti imposti sui suoi registri dal protocollo centronics, limitandone in parte il raggio d'azione.

| Nell'uso libero delle porte parallele la programmazione a basso livello, tramite i Registri dell'interfaccia, è senza dubbio la più efficace
| Il livello Bios (cioè lo strato software di sistema subito superiore, garantito dalla memoria a sola lettura che porta il suo nome) è di qualche utilità nella gestione delle stampanti ma sembra invece poco pratico per altri scopi.
| Lo stesso vale per il livello Dos, garantito per la gestione virtuale delle stampanti e del tutto fuori luogo nella gestione libera.

| Se lo desideri puoi accedere all'elenco strutturato degli argomenti di questa monografia cliccando in ogni momento sull' icona indice, in basso a destra nella barra interattiva marrone.

| Porta Parallela |  |  | PRESENTAZIONE 1/5 |  |  |  |
2 di 166

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166

Parallela » | Come Funziona.. | Indirizzi Base | Area di Comunicazione Bios | Registri | Cavi Livello Hardware | Livello BIOS | Livello DOS | Tecniche d'Interruzione | Connettori Applicazioni Software | Progettazione | Interfaccia | Download | INDICE

DataSheet| Display LCD Parallela| Stampanti| Tastiera| Timer Seriale| Video| Cursore| RamVideo |

Home

| Pascal| Manuali| Tabelle| Schede Tutorial Assembly| Palestra Assembler

Aggiungi Giobe®2000 ai preferiti

Motore
Ricerca

| Rendi Giobe®2000 pagina di Default

© 2001-2006 - Studio Tecnico ing. Giorgio OBER
Tutti i diritti sono riservati