Porta parallela - Registri interni - Giobe®2000 - Assembler - Assembly - centronics 378 278 input output epp ecp spp

|  | Come Funziona Indirizzi Base Area Comunicaz. Bios Registri Livello Hardware Livello BIOS Livello DOS Tecniche d'Interruzione Connettori Cavi Interfaccia Applicazioni Software Applicazioni Hardware Download INDICE
Porta Parallela

| Messa a Punto | REGISTRI ECP 5/9 [23 di 166]

| I 2 Registri successivi sono identici a quelli descritti per la SPP; per praticità riportiamo gli schemi relativi all'interfaccia con una stampante (cioè con i segnali di handshake gestiti in questa contingenza dalla centronics).

In tutti i modi il secondo Registro della ECP simula la porta d'ingresso SPP a 5 bit; dal punto di vista della stampante, come è noto, si hanno i segnali:

bit7 | bit6 | bit5 | bit4 | bit3 | bit2 | bit1 | bit0 | 0379H/LPT1 - 0279H/LPT2
Registro di Stato Stampante
|  |  |  |  |  |  | x | non utilizzato (riservato)
|  |  |  |  |  | x |  | non utilizzato (riservato)
|  |  |  |  | 1 |  |  | Richiesta d'interruzione
|  |  |  | 0 |  |  |  | Errore Generico (pin connettore 15)
|  |  | 1 |  |  |  |  | Selected (pin connettore 13)
|  | 1 |  |  |  |  |  | Paper Empty (pin connettore 12)
| 0 |  |  |  |  |  |  | Acknowledge (pin connettore 10)
0 |  |  |  |  |  |  |  | Busy invertito (pin connettore 11)

In tutti i modi il terzo Registro della ECP simula la porta d''uscita SPP a 4 bit; dal punto di vista della stampante si hanno i segnali:

bit7 | bit6 | bit5 | bit4 | bit3 | bit2 | bit1 | bit0 | 037AH/LPT1 - 027AH/LPT2
Registro Controllo Stampante
|  |  |  |  |  |  | 1 | Strobe invertito (pin connettore 1)
|  |  |  |  |  | 1 |  | AutoFeed invertito (pin connettore 14)
|  |  |  |  | 0 |  |  | Init (pin connettore 16)
|  |  |  | 1 |  |  |  | Select In invertito (pin connettore 17)
|  |  | 1 |  |  |  |  | IRQ Enable (non su connettore)
|  | 0 |  |  |  |  |  | direzione (0=SPP=avanti, 1=bidirezionale=indietro)
x | x | x |  |  |  |  |  | non usati (no presenti sul connettore)

| Va notato che comunque il bit5, usato per abilitare il funzionamento bidirezionale, può servire anche per sapere qual è la direzione attuale dei dati della ECP influenza i bit0 (FIFO full) e bit1 (FIFO empty) del Registro di controllo esteso.

| Porta Parallela |  |  | REGISTRI ECP 5/9 |  |  |  |
23 di 166

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166

Parallela » | Come Funziona.. | Indirizzi Base | Area di Comunicazione Bios | Registri | Cavi Livello Hardware | Livello BIOS | Livello DOS | Tecniche d'Interruzione | Connettori Applicazioni Software | Progettazione | Interfaccia | Download | INDICE

DataSheet| Display LCD Parallela| Stampanti| Tastiera| Timer Seriale| Video| Cursore| RamVideo |

Home

| Pascal| Manuali| Tabelle| Schede Tutorial Assembly| Palestra Assembler

Aggiungi Giobe®2000 ai preferiti

Motore
Ricerca

| Rendi Giobe®2000 pagina di Default

© 2001-2006 - Studio Tecnico ing. Giorgio OBER
Tutti i diritti sono riservati