Porta parallela - Interfaccia Temporizzazioni - Giobe®2000 - Assembler - Assembly - centronics 378 278 input output epp ecp spp

|  | Come Funziona Indirizzi Base Area Comunicaz. Bios Registri Livello Hardware Livello BIOS Livello DOS Tecniche d'Interruzione Connettori Cavi Interfaccia Applicazioni Software Applicazioni Hardware Download INDICE
Porta Parallela

| Interfaccia Hardware | CARATTERISTICHE ECP 5/5 [42 di 166]

Considerazioni finali

| La porta parallela ECP è in grado di simulare tutti i vecchi tipi di porta: è sufficiente programmare il suo funzionamento nel modo corrispondente.

| Per operare come le SPP ricrea da hardware gli stessi segnali di controllo (handshake) tra computer (host) e periferica (stampante), rispettando le temporizzazioni originali (ricordiamo che essi sono prodotti da software in ambiente centronics).

| Lo stesso discorso vale in emulazione EPP, sebbene non tutte le ECP siano in grado di farlo.

| Per certi versi, la gestione software delle ECP è meno libera di quella delle EPP: mentre nella seconda il concetto di direzione non è implicito nelle sue regole (protocollo), nelle prime è alla base della sua efficienza (e dei suoi limiti...)

In altre parole:

| la porta EPP è programmabile per scrivere o leggere sulla/dalla periferica in modo assolutamente libero (senza il permesso di nessun supervisore);
| la porta ECP, quando vuole leggere; è obbligata a chiedere alla periferica il permesso di rovesciare la direzione del canale (portando basso il suo segnale ReverseRequest) e ad attendere il riconoscimento della richiesta da parte della periferica, aspettando in risposta un livello basso del segnale AckReverse.

| Questo comporta un aumento di controlli da parte del software di gestione, appesantito anche dal fatto che, mentre il DMA è occupato a trasferire un blocco di dati, l'inversione di direzione non può essere negoziata fino al momento in cui l'operazione è finita.

| Porta Parallela |  |  | CARATTERISTICHE ECP 5/5 |  |  |  |
42 di 166

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166

Parallela » | Come Funziona.. | Indirizzi Base | Area di Comunicazione Bios | Registri | Cavi Livello Hardware | Livello BIOS | Livello DOS | Tecniche d'Interruzione | Connettori Applicazioni Software | Progettazione | Interfaccia | Download | INDICE

DataSheet| Display LCD Parallela| Stampanti| Tastiera| Timer Seriale| Video| Cursore| RamVideo |

Home

| Pascal| Manuali| Tabelle| Schede Tutorial Assembly| Palestra Assembler

Aggiungi Giobe®2000 ai preferiti

Motore
Ricerca

| Rendi Giobe®2000 pagina di Default

© 2001-2006 - Studio Tecnico ing. Giorgio OBER
Tutti i diritti sono riservati