Porta parallela - Registri interni - Giobe®2000 - Assembler - Assembly - centronics 378 278 input output epp ecp spp

|  | Come Funziona Indirizzi Base Area Comunicaz. Bios Registri Livello Hardware Livello BIOS Livello DOS Tecniche d'Interruzione Connettori Cavi Interfaccia Applicazioni Software Applicazioni Hardware Download INDICE
Porta Parallela

| Messa a Punto | REGISTRI ECP 8/9 [26 di 166]

Il secondo dei 2 Registri ECP con indirizzo "nascosto", 0779H/0679H, offre in modo7 (Modo Configurazione ECP) un altro importante strumento per leggere la configurazione della porta parallela (i primi 6 bit possono potenzialmente essere anche scritti).

bit7 | bit6 | bit5 | bit4 | bit3 | bit2 | bit1 | bit0 | 0779H/LPT1 - 0679H/LPT2
Registro di Configurazione B

x

x

x

seleziona o suggerisce su quale canale DMA viene usato dalla scheda:
000 = canale DMA a 8 bit impostato da hardware (jumper)
001 = canale DMA 1
010 = canale DMA 2
011 = canale DMA 3
100 = canale DMA a 16 bit impostato da hardware (jumper)
101 = canale DMA 5
110 = canale DMA 6
111 = canale DMA 7

x

x

x

seleziona o suggerisce su quale linea IRQ viene prodotta l'interruzione:
000 = selezione impostata da hardware (jumper)
001 = IRQ 7
010 = IRQ 9
011 = IRQ 10
100 = IRQ 11
101 = IRQ 14
110 = IRQ 15
111 = IRQ 5

| x |  |  |  |  |  |  | mostra il livello logico corrente della linea d'interruzione
x |  |  |  |  |  |  |  | 0 = comprime i dati in uscita con la tecnica RLE 1 = non esercita compressione sui dati in uscita

Analizzando in modo più approfondito le informazioni di questo Registro annotiamo:

| bit0÷bit2: danno indicazioni sul canale DMA assegnato alla scheda; ma se la scheda lo consente, possono essere usati anche per settare il canale DMA desiderato.
| bit3÷bit5: danno indicazioni sulla linea IRQ assegnata alla scheda; ma se la scheda lo consente, possono essere usati anche per settare la linea IRQ desiderata.
| bit6: controlla e restituisce il livello logico del piedino del connettore collegato alla IRQ.
| bit7: permette di stabilire se i bytes in uscita devono o no essere compressi, prima della spedizione verso la periferica, con la tecnica RLE (Run Length Encoding.)

| Porta Parallela |  |  | REGISTRI ECP 8/9 |  |  |  |
26 di 166

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166

Parallela » | Come Funziona.. | Indirizzi Base | Area di Comunicazione Bios | Registri | Cavi Livello Hardware | Livello BIOS | Livello DOS | Tecniche d'Interruzione | Connettori Applicazioni Software | Progettazione | Interfaccia | Download | INDICE

DataSheet| Display LCD Parallela| Stampanti| Tastiera| Timer Seriale| Video| Cursore| RamVideo |

Home

| Pascal| Manuali| Tabelle| Schede Tutorial Assembly| Palestra Assembler

Aggiungi Giobe®2000 ai preferiti

Motore
Ricerca

| Rendi Giobe®2000 pagina di Default

© 2001-2006 - Studio Tecnico ing. Giorgio OBER
Tutti i diritti sono riservati