Porta parallela - Registri interni - Giobe®2000 - Assembler - Assembly - centronics 378 278 input output epp ecp spp

|  | Come Funziona Indirizzi Base Area Comunicaz. Bios Registri Livello Hardware Livello BIOS Livello DOS Tecniche d'Interruzione Connettori Cavi Interfaccia Applicazioni Software Applicazioni Hardware Download INDICE
Porta Parallela

| Messa a Punto | REGISTRI SPP 1/4 [12 di 166]

|  | Aggiornato 15 settembre 2003

| █ █ █ █ |  | Registri SPP (questa pagina) generalità registro d'uscita a 8 bit registro d'ingresso a 5 bit registro d'uscita a 4 bit

█ █ █ █ Registri EPP
generalità
registro di Stato (ingresso)
registro di Controllo (uscita)
█ █ █ █ Registri ECP
generalità
modi di funzionamento
elenco registri
registro dati SPP/indirizzi FIFO
registri standard SPP emulato
registro dati ECP
registro Configurazione A
registro Configurazione B
registro di Controllo Esteso

| Di solito sulla scheda madre è presente una sola porta parallela, ma con poca spesa è possibile acquistare delle schede di espansione da inserire sugli slot liberi del computer.
| Nelle pagine precedenti abbiamo appurato che il Sistema è potenzialmente in grado di riconoscere 3 porte parallele, ma può ospitarne fino a 4.
| Le moderne porte parallele ( EPP/ ECP) hanno rispettivamente otto e 6 Registri, sebbene nella pratica comune (SPP) ne vengano usati quasi sempre solo 3.

Dando per scontato che la giurassica parallela su scheda video non esista più (cioè escludendo la possibilità che la procedura POST possa rilevare il gruppo di indirizzi 03BCH ÷ 03BFH) possiamo ritenere che l'indirizzo Base (il primo della serie) sia 0378H per la porta0 (LPT1) e 0278H per l'eventuale porta1 (LPT2); in dettaglio i 3 Registri standard SPP sono allora:

0378H / 0278H | out | Porta di Uscita Dati
0379H / 0279H | in | Registro di Stato della Stampante
037AH / 027AH | out | Registro di Controllo della Stampante

| La messa a punto di questi dispositivi si basa sulla programmazione dei suoi Registri: vale la pena di sottolineare fin d'ora che la descrizione dei loro dettagli interni è strettamente legata all'utilizzo classico di questa interfaccia, solitamente utilizzata per il controllo della stampante collegata al computer; anche le definizioni dei 3 Registri fanno riferimento a questo presupposto.

| In altre parole la definizione dei singoli bit dei registri da per scontato il rapporto privilegiato della parallela con la stampante, utilizzando termini significativi in quel contesto; naturalmente ciò non deve confondere il programmatore, che potrà utilizzate qualunque linea di I/O come meglio crede per pilotare qualsiasi altro dispositivo parallelo.
| Sebbene i Registri 0x78H 0x7AH siano rigorosamente di uscita (almeno nelle SPP), l'interfaccia centronics prevede internamente la possibilità di leggerli facendo degli In con gli stessi indirizzi; si tratta ovviamente di letture significative solo in campo diagnostico e del tutto inutili in altri casi; la procedura POST sfrutta questa possibilità per scoprire la presenza delle porte del sistema.

| Porta Parallela |  |  | REGISTRI SPP 1/4 |  |  |  |
12 di 166

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166

Parallela » | Come Funziona.. | Indirizzi Base | Area di Comunicazione Bios | Registri | Cavi Livello Hardware | Livello BIOS | Livello DOS | Tecniche d'Interruzione | Connettori Applicazioni Software | Progettazione | Interfaccia | Download | INDICE

DataSheet| Display LCD Parallela| Stampanti| Tastiera| Timer Seriale| Video| Cursore| RamVideo |

Home

| Pascal| Manuali| Tabelle| Schede Tutorial Assembly| Palestra Assembler

Aggiungi Giobe®2000 ai preferiti

Motore
Ricerca

| Rendi Giobe®2000 pagina di Default

© 2001-2006 - Studio Tecnico ing. Giorgio OBER
Tutti i diritti sono riservati