Porta parallela - Software ASM - Giobe®2000 - Assembler - Assembly - centronics 378 278 input output epp ecp spp

|  | Come Funziona Indirizzi Base Area Comunicaz. Bios Registri Livello Hardware Livello BIOS Livello DOS Tecniche d'Interruzione Connettori Cavi Interfaccia Applicazioni Software Applicazioni Hardware Download INDICE
Porta Parallela

| Applicazioni Software | PROGETTO n° 04 - 4/5 [81 di 166]

Analisi del Problema · Analisi del Codice · Procedure importanti · Schema interfaccia

Porta Parallela - OUTPUT di Dati a 8 bit - Uso di una batteria di 8 Led

Analisi delle procedure importanti

| Il progetto è oggettivamente molto semplice; è sufficiente quindi analizzare la sua sola parte principale...

|  | Progetto | NB: se il testo nell'Area ti sembra strano installa il font Giobe.TTF: clicca qui!! |  |  |

CALL BIOScls ;Provvede comunque alla cancellazione del video M_msgC TESTO1,0,0,1FH;Messaggio di presentazione MOV AL,55H ;Valore iniziale (acceso un led si e uno no...) xxx00: MOV DX,0378H ;¿Mette sulla porta d'uscita 0378H della porta OUT DX,AL ;Ùparallela il valore attualmente in AL CALL KEYwait ;¿Aspetta la pressione di un tasto qualunque e, AND AL,11011111B ;³se si tratta della lettera "Q" impone la fine CMP AL,'Q' ;³del programma; in caso contrario lascia in AL JZ _OUT ;³il codice Ascii del tasto premuto per spedirlo JMP SHORT xxx00 ;Ùalla porta d'uscita 0378H della parallela _OUT: MOV AH,4CH ; Torna al DOS INT 21H

La casella di testo mostra in dettaglio il programma principale (Main Program):

| come di consueto si predispone l'interfaccia grafica; in questo caso è molto spartana ed essenziale: si limita a pulire lo schermo (CALL BIOScls) e a fornire il messaggio di presentazione (M_msgC TESTO1,0,0,1FH)
| il servizio è ottenuto con l'intercessione della Procedura BIOScls e della Macro M_msgC, entrambe appartenenti alle mie 2 librerie, Giobe.MAC e Giobe.LIB, disponibile in forma sorgente in Giobe.ASM.
| punta poi la porta d'uscita dei dati, cioè indirizza il Registro d'uscita 0378H/0278H (MOV DX,0378H) spedendogli un valore in grado di accendere i led, uno si e un no (MOV AL,55H), dato che 55H è uguale a 01010101 e il led sono accesi con 1 e spenti con 0.
| naturalmente l'uscita effettiva del dato predisposto in AL è ottenuta con l'istruzione OUT DX,AL, prevista per questo servizio.
| quindi il programma si ferma (CALL KEYwait) in attesa della pressione di un tasto qualunque; in effetti la Procedura KEYwait si avvale della Funzione 00H dell'INT 16H, che provvede appunto alla lettura della tastiera., lasciando in AL, in uscita, il codice ascii del tasto premuto.
| il programma ha termine dopo la pressione del tasto Q (CMP AL,'Q'/JZ _OUT)
| le ultime istruzioni (MOV AH,4CH,INT 21H) chiudono il codice sorgente restituendo il controllo al sistema operativo che ci ospita.

| Porta Parallela |  |  | PROGETTO n° 04 - 4/5 |  |  |  |
81 di 166

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166

Parallela » | Come Funziona.. | Indirizzi Base | Area di Comunicazione Bios | Registri | Cavi Livello Hardware | Livello BIOS | Livello DOS | Tecniche d'Interruzione | Connettori Applicazioni Software | Progettazione | Interfaccia | Download | INDICE

DataSheet| Display LCD Parallela| Stampanti| Tastiera| Timer Seriale| Video| Cursore| RamVideo |

Home

| Pascal| Manuali| Tabelle| Schede Tutorial Assembly| Palestra Assembler

Aggiungi Giobe®2000 ai preferiti

Motore
Ricerca

| Rendi Giobe®2000 pagina di Default

© 2001-2006 - Studio Tecnico ing. Giorgio OBER
Tutti i diritti sono riservati