Porta parallela - Connettori DB25 - Giobe®2000 - Assembler - Assembly - centronics 378 278 input output epp ecp spp

|  | Come Funziona Indirizzi Base Area Comunicaz. Bios Registri Livello Hardware Livello BIOS Livello DOS Tecniche d'Interruzione Connettori Cavi Interfaccia Applicazioni Software Applicazioni Hardware Download INDICE
Porta Parallela

| Interfaccia Hardware | CONNETTORE SPP [45 di 166]

| Per poter utilizzare la porta è necessario sapere in che modo ciascuno dei pin del suo connettore è collegato all'interfaccia interna.
| Nell'utilizzo dei 17 segnali disponibili sul connettore (12 un uscita e 5 in ingresso) non bisogna dimenticare che essi sono stati creati, in origine, per garantire il corretto funzionamento di una stampante!!
| Per questa ragione alcuni di essi sono logicamente invertiti da hardware dentro il computer, cosicché i bit letti o scritti hanno valore logico opposto rispetto a quello proposto sul corrispondente pin del connettore.

La figura riassume le disponibilità di ogni contatto del connettore femmina DB-25, mettendo in evidenza le linee in uscita e quelle d'ingresso; i numeri associati ad ogni pin del connettore rappresentano i bit della porta di I/O attraverso la quale è possibile controllare le linee e il trattino eventualmente posto sopra di essi sta ad indicare la presenza di un inverter dentro il computer, tra il connettore e la porta di I/O.

La seguente tabella riassume i segnali della stampante sul connettore DB-25 della porta parallela funzionante come SPP, secondo lo standard IEEE 1284-A:

| pin | Bit su Porta | Porta
1 | bit0 - Out (invertito) | 037AH / 027AH
2 | bit0 - Out | 0378H / 0278H
3 | bit1 - Out | 0378H / 0278H
4 | bit2 - Out | 0378H / 0278H
5 | bit3 - Out | 0378H / 0278H
6 | bit4 - Out | 0378H / 0278H
7 | bit5 - Out | 0378H / 0278H
8 | bit6 - Out | 0378H / 0278H
9 | bit7 - Out | 0378H / 0278H
10 | bit6 - In | 0379H / 0279H
11 | bit7 - In (invertito) | 0379H / 0279H
12 | bit5 - In | 0379H / 0279H
13 | bit4 - In | 0379H / 0279H
14 | bit1 - Out (invertito) | 037AH / 027AH
15 | bit3 - In | 0379H / 0279H
16 | bit2 - Out | 037AH / 027AH
17 | bit3 - Out (invertito) | 037AH / 027AH
18 | Gnd | massa
19 | Gnd | massa
20 | Gnd | massa
21 | Gnd | massa
22 | Gnd | massa
23 | Gnd | massa
24 | Gnd | massa
25 | Gnd | massa

| Porta Parallela |  |  | CONNETTORE SPP |  |  |  |
45 di 166

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166

Parallela » | Come Funziona.. | Indirizzi Base | Area di Comunicazione Bios | Registri | Cavi Livello Hardware | Livello BIOS | Livello DOS | Tecniche d'Interruzione | Connettori Applicazioni Software | Progettazione | Interfaccia | Download | INDICE

DataSheet| Display LCD Parallela| Stampanti| Tastiera| Timer Seriale| Video| Cursore| RamVideo |

Home

| Pascal| Manuali| Tabelle| Schede Tutorial Assembly| Palestra Assembler

Aggiungi Giobe®2000 ai preferiti

Motore
Ricerca

| Rendi Giobe®2000 pagina di Default

© 2001-2006 - Studio Tecnico ing. Giorgio OBER
Tutti i diritti sono riservati