Porta parallela - Interfaccia Temporizzazioni - Giobe®2000 - Assembler - Assembly - centronics 378 278 input output epp ecp spp

|  | Come Funziona Indirizzi Base Area Comunicaz. Bios Registri Livello Hardware Livello BIOS Livello DOS Tecniche d'Interruzione Connettori Cavi Interfaccia Applicazioni Software Applicazioni Hardware Download INDICE
Porta Parallela

| Interfaccia Hardware | CARATTERISTICHE SPP 2/4 [32 di 166]

| Sempre con riferimento all'interfaccia Centronics originale SPP:

Le 5 linee di input del Registro 0379H/0279H

| sono TTL di tipo LS: tre (pin 10, 12 e 15) sono ingressi di altrettanti inverter dell'integrato 74LS14 (contenente 6 inverter trigger di Schmitt), uno (il pin 11) è uno degli 8 ingressi dell'integrato 74LS240 (un ottuplo buffer invertente tri-state); il rimanente (il pin 13) è uno dei 4 buffer non invertenti tri-state dell'integrato 74LS125.
| naturalmente per gli ingressi non si hanno problemi di corrente: è sufficiente assicurarsi che gli eventuali bit a 1 logico forniti in ingresso abbiano un livello di tensione compreso tra +2,4 e +5 Volt e quelli a 0 logico siano compresi tra +0 e +0,8 Volt.
| è interessante notare che tutte queste linee sono "pull-up-pate" subito aldilà del connettore, orrendo termine gergale per sottolineare la presenza di un resistore di 4.7 kOhm collegato da una parte alla linea e dall'altra al polo positivo dell'alimentazione (+5 Volt).
| il pull-up interno serve ad assicurare un livello logico certo a ciascuna linea (un 1 logico) anche in assenza di segnali ad esse collegati
| l'osservazione del dettaglio relativo al Registri di indirizzo 0379H/0279H mostra che i segnali applicati ai pin 10, 12 e 15 del connettore sono invertiti 2 volte, prima dall'inverter trigger di Schmitt 74LS14 e poi dal buffer invertente tri-state 74LS240, rimanendo quindi logicamente inalterato quando viene letto dalla Cpu.
| poiché anche il segnale applicato al pin 13 non è invertito dal suo buffer tri-state 74LS125, solo quello posto sul pin 11 è effettivamente letto dalla Cpu con valore logico opposto.

da notare che il pin 10 del connettore (Acknowledge) può essere usato anche per generare interruzione.

| Porta Parallela |  |  | CARATTERISTICHE SPP 2/4 |  |  |  |
32 di 166

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166

Parallela » | Come Funziona.. | Indirizzi Base | Area di Comunicazione Bios | Registri | Cavi Livello Hardware | Livello BIOS | Livello DOS | Tecniche d'Interruzione | Connettori Applicazioni Software | Progettazione | Interfaccia | Download | INDICE

DataSheet| Display LCD Parallela| Stampanti| Tastiera| Timer Seriale| Video| Cursore| RamVideo |

Home

| Pascal| Manuali| Tabelle| Schede Tutorial Assembly| Palestra Assembler

Aggiungi Giobe®2000 ai preferiti

Motore
Ricerca

| Rendi Giobe®2000 pagina di Default

© 2001-2006 - Studio Tecnico ing. Giorgio OBER
Tutti i diritti sono riservati