Porta parallela - Progetti Hardware - Giobe®2000 - Assembler - Assembly - centronics 378 278 input output epp ecp spp

|  | Come Funziona Indirizzi Base Area Comunicaz. Bios Registri Livello Hardware Livello BIOS Livello DOS Tecniche d'Interruzione Connettori Cavi Interfaccia Applicazioni Software Applicazioni Hardware Download INDICE
Porta Parallela

| Applicazioni Hardware | PROGETTO n° 08 [150 di 166]

|  | Progetto | NB: Puoi accedere ai dettagli del progetto cliccando sulle voci del Menu in basso |  |

| Collaudare le linee d'ingresso della SPP su LPT1; la gradevole interfaccia grafica proposta a video suggerisce e monitorizza le semplici operazioni richieste da questo progetto; con filo di rame si possono mettere a massa i 5 pin del connettore abilitati all'ingresso e aggiornare lo stato del registro d''ingresso 0379H di una porta parallela LPT1

i pulsanti simulano il
collegamento
con filo conduttore
il programma ASM
è progettato per rilevare
anche tutti i collegamenti
contemporaneamente
stai bene attento
a collegare solo i pin
indicati in figura

| La porta parallela SPP è in grado intrinsecamente di leggere fino a 5 sensori attivi bassi; il collegamento di questa periferica è comunque un operazione delicata e da assolvere con assoluta attenzione (meglio sarebbe interfacciare con un buffer), ma se condotta con correttezza assicura un buon sistema per collaudare la lettura di dati attraverso il registro di stato 0379H.

Per scaricare il sorgente clicca sul camioncino; per vedere l'eseguibile in esecuzione è ovviamente necessario disporre dell'hardware; cliccando sulla bandiera a scacchi si aprirà la casella di richiesta alla quale risponderai con l'opzione Apri il file o Esegui l'applicazione..
Confermando con OK si aprirà una finestra DOS contenente il programma COM in esecuzione ( leggi queste info).
NB: se non riesci a scaricare l'allegato ASM (icona con il camioncino) leggi questi suggerimenti

Analisi del Problema · Analisi del Codice · Procedure importanti · Schema interfaccia

| Porta Parallela |  |  | PROGETTO n° 08 |  |  |  |
150 di 166

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166

Parallela » | Come Funziona.. | Indirizzi Base | Area di Comunicazione Bios | Registri | Cavi Livello Hardware | Livello BIOS | Livello DOS | Tecniche d'Interruzione | Connettori Applicazioni Software | Progettazione | Interfaccia | Download | INDICE

DataSheet| Display LCD Parallela| Stampanti| Tastiera| Timer Seriale| Video| Cursore| RamVideo |

Home

| Pascal| Manuali| Tabelle| Schede Tutorial Assembly| Palestra Assembler

Aggiungi Giobe®2000 ai preferiti

Motore
Ricerca

| Rendi Giobe®2000 pagina di Default

© 2001-2006 - Studio Tecnico ing. Giorgio OBER
Tutti i diritti sono riservati