Porta parallela - Come Funziona - Giobe®2000 - Assembler - Assembly - centronics 378 278 input output epp ecp spp

|  | Come Funziona Indirizzi Base Area Comunicaz. Bios Registri Livello Hardware Livello BIOS Livello DOS Tecniche d'Interruzione Connettori Cavi Interfaccia Applicazioni Software Applicazioni Hardware Download INDICE
Porta Parallela

| Come Funziona... | PRESENTAZIONE 2/5 [3 di 166]

| Cominciamo la descrizione dei vari tipi; la più antica e gloriosa è ancora chiamata con il nome del suo inventore, Centronics; essa offre l'occasione per approfondire le tecniche di scambio dati con una stampante, tuttora molto diffuse.

SPP - Standard Parallel Port

| essendo nata con il primo PC IBM è disponibile fin dal 1981; le sue caratteristiche funzionali sono assicurate (per portabilità verso il basso) anche dalle porte più moderne; nota anche come Porta Parallela Centronics costituisce (come dice la sua definizione) lo standard delle porte parallele.
| il flusso dei dati in uscita è rigorosamente monodirezionale, dal computer alla periferica (di norma una stampante).
| per trasmettere un carattere ad una stampante sono necessarie 4 istruzioni di I/O; per rendere sicura l'operazione è necessario infatti eseguire anche degli input/output di controllo (handshake).
| la velocità tipica è perciò limitata a soli 50 kBytes al secondo, fino ad un massimo di 150 kBytes al secondo.
| questa velocità è sufficiente per le stampanti ad aghi e le laser di vecchio tipo, ma non per le nuove generazioni di stampanti laser o per i driver di dischi removibili.
| dispone e utilizza i 3 Registri , individuati dagli indirizzi Base standard (0378H /0278H), diventati standard anche nei tipi più moderni.
| le 3 porte di Input/Output corrispondenti ai registri sono naturalmente a 8 bit ciascuna ma, per la loro natura dedicata alla gestione delle stampanti, solo 17 dei 24 bit sono effettivamente utilizzabili, 12 sulle 2 porte di uscita e 5 sull'unica porta d'ingresso.
| l'impossibilità assoluta di ricevere dati dai dispositivi esterni ha sviluppato la materia grigia dei programmatori, dando luogo al cosiddetto Nibble Mode, in grado di manipolare in modo bidirezionale 4 bit (appunto un nibble); la lettura è assicurata attraverso 4 delle 5 linee disponibili sul connettore, relative all'unica porta d'ingresso.

| Porta Parallela |  |  | PRESENTAZIONE 2/5 |  |  |  |
3 di 166

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166

Parallela » | Come Funziona.. | Indirizzi Base | Area di Comunicazione Bios | Registri | Cavi Livello Hardware | Livello BIOS | Livello DOS | Tecniche d'Interruzione | Connettori Applicazioni Software | Progettazione | Interfaccia | Download | INDICE

DataSheet| Display LCD Parallela| Stampanti| Tastiera| Timer Seriale| Video| Cursore| RamVideo |

Home

| Pascal| Manuali| Tabelle| Schede Tutorial Assembly| Palestra Assembler

Aggiungi Giobe®2000 ai preferiti

Motore
Ricerca

| Rendi Giobe®2000 pagina di Default

© 2001-2006 - Studio Tecnico ing. Giorgio OBER
Tutti i diritti sono riservati