Porta parallela - Livello Hardware - Giobe®2000 - Assembler - Assembly - centronics 378 278 input output epp ecp spp

|  | Come Funziona Indirizzi Base Area Comunicaz. Bios Registri Livello Hardware Livello BIOS Livello DOS Tecniche d'Interruzione Connettori Cavi Interfaccia Applicazioni Software Applicazioni Hardware Download INDICE
Porta Parallela

| Programmazione | LIVELLO HARDWARE [28 di 166]

| La programmazione a basso livello delle porte parallele è molto efficace; nel caso di porte SPP abbiamo a disposizione 12 linee di out e 5 di input.

Ti prego di non dimenticare che le porte parallele, come tutte le logiche TTL, non sono in grado di erogare corrente (al più sono disponibili ad assorbirne una, 2 decine di mA); se la parallela va in fumo rischia di compromettere tutta la scheda madre (a cui appartiene...).
L'ideale è accedere alla parallela attraverso un buffer 3-state 74LS244 alimentato a parte, sia in ingresso che in uscita.

| Non bisogna dimenticare, inoltre, che alcune linee del connettore, per la presenza di un inverter, sono sottoposte a negazione logica appena dentro il connettore.

| Per questa ragione il software di gestione dovrà occuparsi di correggere questa contingenza, "raddrizzando" i bit corrispondenti nelle operazioni con i Registri.

In dettaglio i bit negati rispetto ai segnali a connettore, sono:

| il bit7 (pin 11), in ingresso dal Registro d'ingresso 0379H/0279H
| i bit0 (pin 1), bit1 (pin 14) e bit3 (pin 17) in uscita dal Registro d'uscita 037AH/027AH

| Nessuno degli 8 bit del Registro d'uscita 0378H/0278H subisce invece modifiche interne.
| Per visualizzare le situazioni descritte riproponiamo gli schemi funzionali dei 2 Registri a rischio:

| Porta Parallela |  |  | LIVELLO HARDWARE |  |  |  |
28 di 166

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166

Parallela » | Come Funziona.. | Indirizzi Base | Area di Comunicazione Bios | Registri | Cavi Livello Hardware | Livello BIOS | Livello DOS | Tecniche d'Interruzione | Connettori Applicazioni Software | Progettazione | Interfaccia | Download | INDICE

DataSheet| Display LCD Parallela| Stampanti| Tastiera| Timer Seriale| Video| Cursore| RamVideo |

Home

| Pascal| Manuali| Tabelle| Schede Tutorial Assembly| Palestra Assembler

Aggiungi Giobe®2000 ai preferiti

Motore
Ricerca

| Rendi Giobe®2000 pagina di Default

© 2001-2006 - Studio Tecnico ing. Giorgio OBER
Tutti i diritti sono riservati