Porta parallela - Progetti Hardware - Giobe®2000 - Assembler - Assembly - centronics 378 278 input output epp ecp spp

|  | Come Funziona Indirizzi Base Area Comunicaz. Bios Registri Livello Hardware Livello BIOS Livello DOS Tecniche d'Interruzione Connettori Cavi Interfaccia Applicazioni Software Applicazioni Hardware Download INDICE
Porta Parallela

| Applicazioni Hardware | VISIBILITA PORTE DI I/O 4/8 [160 di 166] in ambiente Windows2000/NT/XP

Visibilità Porta Parallela - Istruzioni per la corretta Messa a Punto del Sistema
[3 di 6] Verifica della presenza dei Drivers e Registrazione della libreria DLL

| Il sistema è ora pronto per l'uso diretto delle periferiche di I/O; non appena il computer si rende disponibile, dopo la riaccensione, cliccando sul link Config_IO verrà ora mostrato il messaggio:

| In pratica il programma d'installazione evita di attivarsi inutilmente di nuovo, dopo la prima (e unica) volta.

| NB: Se, per errore, si tentasse di reinstallare i drivers (mettendo ancora in esecuzione Config_IO ) il sistema prontamente avvisa che non è necessario...

| In accordo con il suggerimento, clicchiamo ora sul link Config_LPT1: poichè esso provvede ad un output diretto per vedere se la porta parallella e' attiva, si accorgerà immediatamente della sua presenza e segnalerà di averla rilevata:

| Come per ogni altro applicativo (anche da noi progettato) la sua esecuzione provvede a caricare nella memoria RAM del sistema le librerie (DLL, SYS, EXE, OCX, ecc.) di cui ha bisogno, purchè esse siano state registrate.

| NB: Come sostenuto all'inizio della pagina precedente, il programma DLPortIO_install (copyright Scientific Software Tools, Inc) aggiunge Librerie al sistema operativo ed effettua modifiche al Registro di Configurazione, annotandovi (registrando) ogni nuovo componente (DLL, SYS o altro).

| La registrazione di un componente può essere operata (o ribadita) anche manualmente, con l'utility Regsvr32.exe, disponibile nella cartella di sistema %SystemRoot%\system32, eseguita dal prompt del DOS oppure dalla finestra "Esegui" di Windows; per esempio per registrare la libreria DLPortIO.DLL presente nella cartella C:\Configura LPT1\Bin è necessario digitare il comando:

Regsvr32 C:\Configura LPT1\Bin\DLPortIO.DLL

| Tra le opzioni dell'utility Regsvr32.exe esiste anche la possibilità di annullare la registrazione di un componente, operata sempre dal prompt del DOS o dalla finestra "Esegui" di Windows; per esempio per annullare la registrazione di DLPortIO.DLL basta digitare il comando:

Regsvr32 /u C:\Configura LPT1\Bin\DLPortIO.DLL

| Porta Parallela |  |  | VISIBILITA PORTE DI I/O 4/8 in ambiente Windows2000/NT/XP |  |  |  |
160 di 166

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166

Parallela » | Come Funziona.. | Indirizzi Base | Area di Comunicazione Bios | Registri | Cavi Livello Hardware | Livello BIOS | Livello DOS | Tecniche d'Interruzione | Connettori Applicazioni Software | Progettazione | Interfaccia | Download | INDICE

DataSheet| Display LCD Parallela| Stampanti| Tastiera| Timer Seriale| Video| Cursore| RamVideo |

Home

| Pascal| Manuali| Tabelle| Schede Tutorial Assembly| Palestra Assembler

Aggiungi Giobe®2000 ai preferiti

Motore
Ricerca

| Rendi Giobe®2000 pagina di Default

© 2001-2006 - Studio Tecnico ing. Giorgio OBER
Tutti i diritti sono riservati