Porta parallela - Software ASM - Giobe®2000 - Assembler - Assembly - centronics 378 278 input output epp ecp spp

|  | Come Funziona Indirizzi Base Area Comunicaz. Bios Registri Livello Hardware Livello BIOS Livello DOS Tecniche d'Interruzione Connettori Cavi Interfaccia Applicazioni Software Applicazioni Hardware Download INDICE
Porta Parallela

| Applicazioni Software | PROGETTO n° 06 - 4/12 [91 di 166]

Analisi del Problema · Analisi del Codice · Procedure importanti · Schema interfaccia · Descrizione dello schema

Porta Parallela - INPUT di Dati a 8 bit - Uso di un convertitore ADC0804

Analisi del Problema [3 di 3] - Considerazioni teoriche (segue)

| Il segnale analogico presente in ingresso (per esempio un livello di tensione) viene dunque trasformato in uno digitale ad esso proporzionale, un numero binario a 8, 10, 12, 16, 32, ..., bit.

| Maggiore è il numero di bit restituito dal convertitore per ogni possibile livello di tensione, maggiore è la sua precisione (detta risoluzione): in pratica la risoluzione è il valore minimo di tensione che il convertitore è in grado di rilevare e si può facilmente calcolare a partire dalla tensione massima prodotta dalla grandezza analogica. Nell'ipotesi (molto frequente e tipica anche del nostro progetto..) di 5 V massimi si ha:

n° bit | n° campioni | Risoluzione
8 | 28 = 256 | 5/256 = 19.53 mV
10 | 210 = 1024 | 5/1024 = 4.88 mV
12 | 212 = 4096 | 5/4096 = 1.22 mV
16 | 216 = 256 | 5/65536 = 76.2 µV

| In pratica, dunque, il valore che la grandezza analogica assume in un dato istante viene diviso per la risoluzione e il risultato dell'operazione viene tradotto in un numero binario della dimensione prevista dal convertitore: la tabella mostra alcuni il valore corrente della tensione rilevata da un ADC a 8 bit (come quello utilizzato nel nostro progetto...) e il corrispondente byte restituito:

Valore Analogico | n° campioni coinvolti | Valore Digitale
19.53 mV | 19.53/19.53 = 1 | 01H = 00000001
39.06 mV | 39.06/19.53 = 2 | 02H = 00000010
1.5 V | 1500/19.53 = 96 | 60H = 01100000
3 V | 3000/19.53 = 153 | 99H = 10011001
4.96 V | 4961/19.53 = 254 | FEH = 11111110
4.98 V | 4981/19.53 = 255 | FFH = 11111111

| Sono molte le grandezze analogiche che si prestano ad essere interpretate: la temperatura ambiente, il livello di un serbatoio, la presenza di un rumore, il suono prodotto da un microfono o da uno strumento musicale...
| Ogni sorgente analogica produce un segnale variabile nel tempo in modo continuo, di solito espresso e rappresentato dalla grandezza fisica coinvolta, come la corrente (Ampere) o la temperatura (gradi Celsius o Fahrenhait) o la pressione (atmosfera)..
| Data la grande varietà di sorgenti analogiche il primo problema da risolvere è quello di rendere omologhi i risultati, in modo da permettere la facile conversione in numero binario indipendentemente dalla sorgente analogica coinvolta; per questo sono necessari alcuni dispositivi (trasduttori) in grado di trasformare la rispettiva grandezza fisica in un livello di tensione (Volt) misurabile e convertibile dall'ADC.

| Il nostro progetto si occupa di leggere la posizione del cursore di un piccolo potenziometro (o un trimmer) alimentato da una tensione di 5 V; muovendo il perno del potenziometro (la comune manopola presente in ogni dispositivo audio o video...) è possibile prelevare dal cursore un livello analogico variabile da 0 V a 5 V.
| Il segnale prelevato dal cursore del potenziometro costituisce l'ingresso del convertitore analogico digitale, al quale è demandato il compito di trasformarlo in un numero a n bit.

| Il componente ADC (Analog-to-Digital Converter) coinvolto nel progetto è l' ADC0804, un convertitore ad approssimazioni successive di tipo CMOS con risoluzione a 8 bit; sebbene sia da tempo fuori produzione si presta egregiamente al collaudo delle tecniche necessarie all'acquisizione e alla conversione di grandezze fisiche espresse in tensione, codificandole in 256 valori diversi, da 00H a FFH.

| Porta Parallela |  |  | PROGETTO n° 06 - 4/12 |  |  |  |
91 di 166

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166

Parallela » | Come Funziona.. | Indirizzi Base | Area di Comunicazione Bios | Registri | Cavi Livello Hardware | Livello BIOS | Livello DOS | Tecniche d'Interruzione | Connettori Applicazioni Software | Progettazione | Interfaccia | Download | INDICE

DataSheet| Display LCD Parallela| Stampanti| Tastiera| Timer Seriale| Video| Cursore| RamVideo |

Home

| Pascal| Manuali| Tabelle| Schede Tutorial Assembly| Palestra Assembler

Aggiungi Giobe®2000 ai preferiti

Motore
Ricerca

| Rendi Giobe®2000 pagina di Default

© 2001-2006 - Studio Tecnico ing. Giorgio OBER
Tutti i diritti sono riservati