Porta parallela - Interfaccia Temporizzazioni - Giobe®2000 - Assembler - Assembly - centronics 378 278 input output epp ecp spp

|  | Come Funziona Indirizzi Base Area Comunicaz. Bios Registri Livello Hardware Livello BIOS Livello DOS Tecniche d'Interruzione Connettori Cavi Interfaccia Applicazioni Software Applicazioni Hardware Download INDICE
Porta Parallela

| Interfaccia Hardware | CARATTERISTICHE EPP 3/3 [37 di 166]

Scrittura/Lettura Indirizzi attraverso la porta EPP

OUT: un indirizzo è scritto nel Registro Indirizzo (037BH/027BH)

| il computer per prima cosa forza basso il segnale Write (pin 1), scrive il byte di indirizzo sulle linee AD del connettore (pin 2÷pin 9) e poi porta basso anche il segnale AStobe (pin 17).
| la periferica porta alto il segnale Wait (pin11) indicando che è pronta a ricevere il byte d'indirizzo.
| il computer riporta alto il segnale AStobe e la periferica memorizza le linee d'indirizzo sul fronte di salita di AStobe.

subito dopo la periferica riporta basso il segnale Wait per indicare che è pronta per il ciclo successivo.

IN: un indirizzo è letto dal Registro Indirizzo (037BH/027BH), fornito dalla periferica:

| il computer per prima cosa forza alto il segnale Write (pin 1), mette in alta impedenza le linee AD del connettore (pin 2÷pin 9) e poi forza basso il segnale AStobe (pin 17).
| la periferica colloca il byte di indirizzo sulle linee AD del connettore e forza alto il segnale Wait (pin 11) indicando che l'indirizzo è valido
| non appena il computer riconosce disattiva (alta) la linea di Wait, legge le linee d'indirizzo forzando alto il segnale AStobe (cioè memorizza l'indirizzo sul fronte di salita di AStobe).

la periferica allora mette in alta impedenza le linee AD del connettore e poi poi riporta basso il segnale Wait per indicare che è pronta per il ciclo successivo.

| Porta Parallela |  |  | CARATTERISTICHE EPP 3/3 |  |  |  |
37 di 166

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166

Parallela » | Come Funziona.. | Indirizzi Base | Area di Comunicazione Bios | Registri | Cavi Livello Hardware | Livello BIOS | Livello DOS | Tecniche d'Interruzione | Connettori Applicazioni Software | Progettazione | Interfaccia | Download | INDICE

DataSheet| Display LCD Parallela| Stampanti| Tastiera| Timer Seriale| Video| Cursore| RamVideo |

Home

| Pascal| Manuali| Tabelle| Schede Tutorial Assembly| Palestra Assembler

Aggiungi Giobe®2000 ai preferiti

Motore
Ricerca

| Rendi Giobe®2000 pagina di Default

© 2001-2006 - Studio Tecnico ing. Giorgio OBER
Tutti i diritti sono riservati