Porta parallela - Interfaccia Temporizzazioni - Giobe®2000 - Assembler - Assembly - centronics 378 278 input output epp ecp spp

|  | Come Funziona Indirizzi Base Area Comunicaz. Bios Registri Livello Hardware Livello BIOS Livello DOS Tecniche d'Interruzione Connettori Cavi Interfaccia Applicazioni Software Applicazioni Hardware Download INDICE
Porta Parallela

| Interfaccia Hardware | CARATTERISTICHE SPP 4/4 [34 di 166]

|  | Aggiornato 8 marzo 2004

| Con riferimento all'interfaccia IBM PS/2 dobbiamo sottolineare una importante differenza nella gestione delle linee del primo dei 3 Registri standard: il flusso dei dati è ora bidirezionale!

Le 8 linee di output/output del Registro 0378H/0278H (versione IBM PS/2)

| la struttura e lo schema sono (quasi) identici a quelli della SPP, per cui le linee sono tuttora TTL di tipo LS; sono sempre presenti l'integrato 74LS374 (ottuplo latch D-type con uscite tri-state) in parallelo con l'integrato 74LS244 (ottuplo buffer non invertente tri-state)
| la grossa differenza sta nel fatto che il piedino di OC del 74LS374 (pin 1) è ora collegato ad un'uscita del Registro 037AH/027AH, più precisamente all'uscita del sesto ff D-type contenuto nell'integrato 74LS174, inutilizzata nelle SPP, ma molto importante nei modelli dei computer della serie IBM PS/2 perché rende bidirezionale la porta dati
| poiché il corrisponde ingresso (pin 14) è collegato al DataBus5 intervenendo sul bit5 del Registro 037AH/027AH è dunque possibile controllare le uscite del 74LS374, con la possibilità di renderle tri-state.
| quando il bit5 è posto a 0 la porta dati è in uscita: ogni eventuale lettura assume il dato imposto dal 74LS374 e la presenza di livelli logici bassi sul connettore può compromettere la porta parallela
| quando il bit5 è posto a 1 la porta dati è in ingresso: le uscite della memoria 74LS374 vengono forzate in alta impedenza e gli eventuali 8 valori fissati esternamente sul connettore possono essere letti dal buffer non invertente 74LS244, senza alcun conflitto
| naturalmente gli ingressi devono essere TTL compatibili, cioè è necessario assicurarsi che gli ingressi a 1 logico abbiano un livello di tensione compreso tra +2,4 e +5 Volt e quelli a 0 logico siano compresi tra +0 e +0,8 Volt.

La porta parallela IBM PS/2 è dunque effettivamente bidirezionale.

Schema aggiornato 6 novembre 2003

I possessori di vecchie interfacce centronics SPP a componenti discreti possono facilmente localizzare il piedino di OC del 74LS374 (pin 1) e, dopo aver tagliato la pista che lo collega a massa, possono collegarlo con un filo al pin 15 (uscita del sesto ff D-type) del '174, attualmente non collegata.
Con questa semplice operazione possono trasformare la porta dati da monodirezionale a bidirezionale!!

| Porta Parallela |  |  | CARATTERISTICHE SPP 4/4 |  |  |  |
34 di 166

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166

Parallela » | Come Funziona.. | Indirizzi Base | Area di Comunicazione Bios | Registri | Cavi Livello Hardware | Livello BIOS | Livello DOS | Tecniche d'Interruzione | Connettori Applicazioni Software | Progettazione | Interfaccia | Download | INDICE

DataSheet| Display LCD Parallela| Stampanti| Tastiera| Timer Seriale| Video| Cursore| RamVideo |

Home

| Pascal| Manuali| Tabelle| Schede Tutorial Assembly| Palestra Assembler

Aggiungi Giobe®2000 ai preferiti

Motore
Ricerca

| Rendi Giobe®2000 pagina di Default

© 2001-2006 - Studio Tecnico ing. Giorgio OBER
Tutti i diritti sono riservati