Porta parallela - Registri interni - Giobe®2000 - Assembler - Assembly - centronics 378 278 input output epp ecp spp

|  | Come Funziona Indirizzi Base Area Comunicaz. Bios Registri Livello Hardware Livello BIOS Livello DOS Tecniche d'Interruzione Connettori Cavi Interfaccia Applicazioni Software Applicazioni Hardware Download INDICE
Porta Parallela

| Messa a Punto | REGISTRI ECP 9/9 [27 di 166]

L'ultimo Registro ECP con indirizzo "nascosto" 077AH/067AH è il più importante ed è indispensabile per consentire il suo funzionamento; tramite esso è possibile stabilire il modo di funzionamento della porta parallela:

bit7 | bit6 | bit5 | bit4 | bit3 | bit2 | bit1 | bit0 | 077AH/LPT1 - 067AH/LPT2
Registro di Controllo Esteso
|  |  |  |  |  |  | 1 | FIFO Empty
|  |  |  |  |  | 1 |  | FIFO Full
|  |  |  |  | 1 |  |  | mostra se è in corso una richesta d'interruzione
|  |  |  | ? |  |  |  | abilita l'uso del DMA da parte della ECP
|  |  | ? |  |  |  |  | abilita le interruzioni da parte della ECP

x

x

x

seleziona il modo di funzionamento
000 = Modo SPP (Standard Mode)
001 = Modo bidirezionale (Byte Mode o modo PS/2)
010 = Modo Parallel Port FIFO ( Centronics veloce)
011 = Modo FIFO ECP
100 = non usato (riservato) oppure Modo EPP (non ufficiale)
101 = non usato (riservato)
110 = Modo Test FIFO ECP
111 = Modo Configurazione ECP

Analizzando in modo più approfondito le informazioni di questo Registro annotiamo:

| bit0÷bit1: mostrano in tempo reale lo stato del buffer FIFO e vanno interpretati in funzione della direzione di ricetrasmissione (nota consultando il bit5 del Registro di controllo standard). Se bit0=1 il buffer è completamente vuoto, mentre se bit1=1 il buffer è pieno; consultando questi bit in modo6 (Modo Test FIFO ECP) è facile stabilire la capacità (in bytes) del buffer FIFO.
| bit2: se è a 1 è in atto una richiesta d'interruzione; al termine del servizio questo bit deve essere riportato a 0 (sebbene talune schede provvedano a questo ripristino automaticamente, ogni volta che questo Registro viene letto)
| bit3: abilita la possibilità di usare DMA da parte della ECP.
| bit4: abilita la possibilità di interrompere da parte della ECP.
| bit7÷bit5: consentono di fissare il modo, indispensabile per il funzionamento della porta ECP; da notare che il modo EPP non è assicurato da tutte le porte ECP in commercio.

| Porta Parallela |  |  | REGISTRI ECP 9/9 |  |  |  |
27 di 166

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166

Parallela » | Come Funziona.. | Indirizzi Base | Area di Comunicazione Bios | Registri | Cavi Livello Hardware | Livello BIOS | Livello DOS | Tecniche d'Interruzione | Connettori Applicazioni Software | Progettazione | Interfaccia | Download | INDICE

DataSheet| Display LCD Parallela| Stampanti| Tastiera| Timer Seriale| Video| Cursore| RamVideo |

Home

| Pascal| Manuali| Tabelle| Schede Tutorial Assembly| Palestra Assembler

Aggiungi Giobe®2000 ai preferiti

Motore
Ricerca

| Rendi Giobe®2000 pagina di Default

© 2001-2006 - Studio Tecnico ing. Giorgio OBER
Tutti i diritti sono riservati