Porta parallela - Software ASM - Giobe®2000 - Assembler - Assembly - centronics 378 278 input output epp ecp spp

|  | Come Funziona Indirizzi Base Area Comunicaz. Bios Registri Livello Hardware Livello BIOS Livello DOS Tecniche d'Interruzione Connettori Cavi Interfaccia Applicazioni Software Applicazioni Hardware Download INDICE
Porta Parallela

| Applicazioni Software | PROGETTO n° 01 - 9/9 [58 di 166]

Analisi del Problema · Analisi del Codice · Procedure importanti · Schema interfaccia · Descrizione dello schema

Porta Parallela - INPUT di Dati a 8 bit - Uso di un Multiplexer 74LS157

Descrizione dello schema

| Per seguire il commento sui dettagli tecnici può essere conveniente aprire una seconda finestra, con lo schema dell'interfaccia.

| Il progetto si avvale di un multiplexer 74LS157, alimentato esternamente con un piccolo alimentatore da 5 volt stabilizzati e collegato direttamente in uscita alla porta parallela; si tratta di un quadruplo deviatore digitale da 2 a 1, cioè con 2 ingressi e un'uscita per ciascuno.

| In questo modo è possibile quindi gestire la lettura di 8 interruttori (o sensori) a gruppi di 4 alla volta, convogliando le 2 metà su 4 delle 5 linee di in disponibili e utilizzando una delle linee di out (per esempio quella sul pin 1, usata come strobe nei rapporti con una stampante) per gestire il meccanismo..

L'osservazione dello schema mette in evidenza:

| è necessaria una fonte di alimentazione esterna (di +5V).
| la massa dell'alimentatore deve essere unita con quella della porta parallela: la conoscenza del suo connettore suggerisce la disponibilità di ben 8 pin (dal pin 1 al pin 25); per questa realizzazione si è scelto il pin 18.
| le 4 uscite del multiplexer sono collegate all'unica porta d'ingresso prevista dall'interfaccia (usata come input di stato nei rapporti con la stampante), associate ad altrettanti bit del Registro d'ingresso 0379H/0279H
| il controllo del multiplexer (cioè il valore logico da imporre sul suo piedino di selezione, pin 1) è affidato ad una linea della seconda porta d'uscita (usata come controllo, con la stampante), associata al bit0 del Registro d'uscita 037AH/027AH
| non bisogna sottovalutare il fatto che questa linea è invertita internamente dall'hardware della parallela, per cui sarà necessario invertire da software anche il valore del bit scritto sul registro.

il multiplexer è chiamato a leggere il dato a 8 bit in 2 tempi, in funzione del valore applicato al suo piedino di selezione(pin 1):

| con uno 0 sposta in uscita i 4 bit letti dagli ingressi di tipo A (cioè gli switch sw7÷ sw4 collegati rispettivamente ai pin 2, 5, 11 e 14 del '157)
| con un 1 sposta in uscita i 4 bit letti dagli ingressi di tipo B (cioè gli switch sw3÷sw0 collegati rispettivamente ai pin 3, 6, 10 e 13 del '157)

| da notare che anche la linea d'ingresso associata al pin 11 del connettore è invertita internamente dall'hardware della parallela; questo fatto obbligherà il programmatore a invertire a sua volta da software il valore del bit7, dopo ogni lettura del registro..
| gli 8 ingressi sono collegati agli 8 switch o sensori o altro contatto da leggere.
| se nessuno degli switch è stato toccato la parola a otto bit ricostruita dal programma sarà 11111111, 0FFH.

| La nostra scheda dovrà dunque prevedere un connettore da 17 contatti, sei verso la porta parallela e 9 verso l'esterno (pulsanti, deviatori, o sensori, ecc...), più 2 per l'alimentatore.

| Porta Parallela |  |  | PROGETTO n° 01 - 9/9 |  |  |  |
58 di 166

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166

Parallela » | Come Funziona.. | Indirizzi Base | Area di Comunicazione Bios | Registri | Cavi Livello Hardware | Livello BIOS | Livello DOS | Tecniche d'Interruzione | Connettori Applicazioni Software | Progettazione | Interfaccia | Download | INDICE

DataSheet| Display LCD Parallela| Stampanti| Tastiera| Timer Seriale| Video| Cursore| RamVideo |

Home

| Pascal| Manuali| Tabelle| Schede Tutorial Assembly| Palestra Assembler

Aggiungi Giobe®2000 ai preferiti

Motore
Ricerca

| Rendi Giobe®2000 pagina di Default

© 2001-2006 - Studio Tecnico ing. Giorgio OBER
Tutti i diritti sono riservati