;ENUNCIATO: Controllare il livello del liquido dentro al recipiente. Se il livello è compreso tra ;A e B si accende Lv altrimenti si accende Lr.
;--------------------------------------TABELLA VARIABILI-----------------------------------------
;	Sa = Livello liquido basso = P 3.1 (se 0 = sottolivello, se 1 = sopralivello)
;	Sb = Livello liquido alto  = P 3.0 (se 0 = sottolivello, se 1 = sopralivello)
;	Lv = Lampada verde = P 1.1 (se 0 = spento, se 1 = acceso)
;	Lr = Lampada rossa = P 1.0 (se 0 = spento, se 1 = acceso)
;------------------------------------------------------------------------------------------------

	  $MOD51
	  ORG 1000H
	  CLR P1.1
	  CLR P1.0
	  JB P3.1,BASSO
	  JNB P3.0,ALLARME1
	  SETB P1.1
	  SETB P1.0
	  JMP FINE
ALLARME1: SETB P1.1
	  CLR P1.0
	  JMP FINE
BASSO:	  JMP P3.0,OK
	  SETB P1.1
	  CLR P1.0
	  JMP FINE
OK:	  SETB P1.1
	  CLR P1.0
FINE:	  NOP
	  END